# MANUEL JUSTERING AF BELYSNING OG ORIGINALTYPE

## Oversigt

Dette afsnit beskriver, hvordan du vælger originaltypen afhængigt af den original, der skal kopieres, eller hvordan du justerer belysningen manuelt.

- Sådan ændres standardbelysningen:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Indstillinger for normalstatus] → [Belysningstype] i "Indstillingsfunktion".
- Sådan justeres belysningsniveauet, når [Auto] bruges til kopibelysningen:
  Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Kopiindstilling] → [Justering af kopibelysning] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Tryk på tasten [Belysning].
Tryk på tasten til angivelse af originalbilledtype for at angive typen.
Tryk på tasten, der stemmer med originalen.
Taster til valg af originalbilledtyper

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tekst | Brug denne funktion til almindelige tekstdokumenter.
Tekst/udskr. foto | Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og trykte fotografier, f.eks. et tidsskrift eller et katalog.
Tekst/Foto | Denne funktion giver den bedste balance ved kopiering af en original, som indeholder både tekst og fotografier, f.eks. et tekstdokument med et indsat foto.
Udskrevet foto | Denne funktion er bedst ved kopiering af trykte fotografier, f.eks. fotos i et tidsskrift eller et katalog.
Foto | Brug denne funktion til at kopiere foto.
Kort | Denne funktion er bedst til kopiering af lyse farveskygger og fine detaljer, som findes på de fleste kort.
Lys original | Brug denne funktion ved originaler med lys blyantsskrift.

- Når der bruges en kopi eller udskrevet side fra maskinen som original:
  Når der bruges en kopi eller udskrevet side fra maskinen som original: Tryk på afkrydsningsfeltet [Kopi af kopi], så vises.
  [Kopi af kopi] kan anvendes, når [Tekst], [Udskrevet foto] eller [Tekst/udskr. foto] er valgt som originalbilledtype.
- Sådan forbedres farven på en farvekopi:
  Tryk på afkrydsningsfeltet [Farvetone Forbedring], så vises.
  Indstil [Farvetoneforbedring], når du vælger en originaltype.

- [Kopi af kopi] og [Farvetoneforbedring] kan ikke angives på samme tid.
- [Kopi af kopi] og [Farvetoneforbedring] kan ikke kombineres med [Intensitet] i "Andet".

Tryk på , eller skub skyderen for at justere det område, der skal fortrænges.
Hvis du justerer belysningen til den valgte originaltype til [Auto], bliver originalbilledtypen automatisk valgt som [Tekst/Udskr.foto].
Når justeringen er fuldført, skal du trykke på .
Vejledning til belysningsniveau når [Tekst] er valgt for "originaltype"
1 til 2: Mørke originaler såsom aviser
3: Originaler med normal tæthed
4 til 5: Originaler skrevet med blyant eller tekst i lys farve
Til toppen