# HJEMMESKÆRM

## Oversigt

Ved tryk på knappen [Hjemmeskærm] på betjeningspanelet kommer hjemmeskærmen frem på berøringspanelet. Hjemmeskærmen viser taster til valg af tilstande og funktioner.
Se betjeningsrelaterede trin for at få oplysninger om fremgangsmåder til tilføjelse og sletning af genvejstaster.
Sådan indstilles hjemmeskærmen for hver "liste over foretrukne betjeningsgruppe":
Vælg [Brugerkontrol] → [Liste over foretrukne betjeningsgruppe] → [Liste over startskærme] i "Indstillingsfunktion (webversion)".
Angiv denne indstilling, når der anvendes brugerkontrol.
Ikon, der angiver maskinens status
Ikonet viser maskinens status, f.eks. tilslutning til en USB-enhed.

Ikon | Maskinstatus | Ikon | Maskinstatus
--- | --- | --- | ---
| Printerdata bliver behandlet. |  | Et spejlingssæt er installeret. Ude af drift*
| Printerdata bliver udskrevet. |  | Et spejlingssæt er installeret. Under konfiguration
| Send data findes. |  | Tilstand for Forstør visning er aktiveret.
| Videresend fejldata findes. |  | Økotilstand er aktiveret.
| Modtagne data findes. |  | En besked om vedligeholdelse er udsendt.
| Modtaget fortrolig faxdata findes. |  | En USB-enhed er installeret.
| Modtagne data holdes. |  | Fjernbetjening er i gang.
| Modtagne forhåndsvis data findes. |  | Indtastning af enkelt byte alfanumerisk tegn
| OSA-kommunikation er i gang. |  | Et data sikkerhedssæt er installeret.
| Et spejlingssæt er installeret. |  | Feltunderstøttelsessystemet er aktiveret.
| Tilslutning til adgangspunkt (niveau 4) |  | Ikke sluttet til adgangspunktet
| Tilslutning til adgangspunkt (niveau 3) |  | Forkert tilslutning af trådløs LAN-enhed til maskinen.*
| Tilslutning til adgangspunkt (niveau 2) |  | Venter på adgangspunktet
| Tilslutning til adgangspunkt (niveau 1) |

*Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

Skift af tilstande
Sådan skiftes tilstand fra Hjemmeskærmen

Tasten [Hjemmeskærm] |  | Tryk på funktionsikonet. |  | Drift for hver funktion.

Sådan skiftes funktion fra funktionsdisplayet

Tryk på funktionsdisplayet. |  | Tryk for at gå til den ønskede tilstand. |  | Drift for hver funktion.

I billedsendingsfunktion:Tryk på for at skifte funktion.

## Betjening

- Tilføj en genvejstast
- Slet en genvejstast
- Flyt en genvejstast
- Sådan ændres navnet på en genvejstast
- Sådan nulstilles genvejstasterne til standardlayout
- Ændring af et visningsmønster, MFP

Tryk på [Rediger start] på handlingspanelet.
Hvis brugergodkendelse ikke anvendes, skal du indtaste administratorkodeordet.
Skærmen skifter til tilstand for Rediger start.
Efter redigering af genvejstaster på startskærmen, skal du trykke på tasten [Afslut rediger-tilst. for start] på handlingspanelet.
Tilstand for Rediger start afsluttes, og du vender tilbage til hjemmeskærmen.

Tilføj en genvejstast
Tryk på et sted uden genvejstast i tilstanden for Rediger start.
Tryk på en funktion, du vil tilføje.
En genvejstast med den tilføjede funktion vises på hjemmeskærmen.

Slet en genvejstast
Tryk på den genvejstast du vil slette i tilstand for Rediger start.
Tryk på tasten [Slet tast] på handlingspanelet.
Der vises en bekræftelsesskærm.
Tryk på tasten [Slet].
Den valgte genvejstast slettes fra hjemmeskærmen.
Efter tryk på den genvejstast, du ønsker at slette i trin 1, er det også muligt at slette genvejstasten ved at trække den til papirkurven.

Flyt en genvejstast
I tilstand for Rediger start skal du trykke på den genvejstast, du ønsker at flytte.
Tryk på tasten [Flyt tast] på handlingspanelet.
Indtast stedet, hvor til du vil flytte genvejstasten.
Den valgte genvejstast flyttes.

Sådan ændres navnet på en genvejstast
I tilstand for Rediger start skal du trykke på den genvejstast, du ønsker at omdøbe.
Tryk på [Rediger tastnavn] på handlingspanelet.
Softwaretastaturet vises.
Hvis det eksterne tastatur er installeret, kan teksten indføres med dette tastatur.
Indtast navnet, og tryk på tasten [OK].
Navnet på den valgte genvejstast bliver ændret.

Sådan nulstilles genvejstasterne til standardlayout
I tilstand for Rediger start trykkes på tasten [Nulstil tast til standard] på handlingspanelet.
Der vises en bekræftelsesskærm.
Tryk på tasten [Nulstil].
Standardindstillingerne for genvejstasterne gendannes.

Ændring af et visningsmønster, MFP
Tryk på [Displaymønsterindstilling] på handlingspanelet.
Tryk på et visningsmønster, der skal ændres.
Dette ændrer berøringspanelets visningsmønster.
Til toppen