# ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE

## Oversigt

Tryk på denne tast for at angive størrelsen ved afsendelse som en papirstørrelse. Hvis den angivne afsendelsesstørrelse er større end scanningsstørrelsen, vil billedet blive forstørret. Hvis den angivne afsendelsesstørrelse er mindre end scanningsstørrelsen, vil billedet blive reduceret.

- Afsendelsesstørrelsen kan ikke angives, når der er valgt [På langs] for scanningsstørrelsen, eller når scanningsstørrelsen er angivet med talværdier.
- Afsendelsesstørrelsen kan ikke angives, når [TIFF-S] er valgt som formatet i internetfaxfunktion. (Afsendelsesstørrelsen er fastsat til A4R (8-1/2" x 11"R)).

## Betjening

Tryk på tasten [Original].
Tryk på tasten [Afs.str.].
Tryk på tasten for den ønskede afsendelsesstørrelse.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Afhængig af papirstørrelsen, der er angivet for "Scanningsstr.", er det måske ikke muligt at vælge visse størrelser for "Afs.Str.". Du kan ikke trykke på størrelsestaster, der ikke er tilgængelige for "Afs.str.".
Tryk på tasten "Billedretning" med den samme retning som det originale billede.
Hvis denne indstilling ikke er korrekt, bliver der ikke transmitteret et passende billede.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
For at konfigurere standardindstillingen for billedretning skal du vælge [Systemindstillinger] → [Indstillinger for Billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Billedretning] i "Indstillingsfunktion".
Faktoren, der bruges til reduktion eller forstørrelse af originalen, kommer frem mellem "Scanningsstr." og "Afs. Str.".
Tilbage til toppen