# PAPIRINDFØRING I ET MACINTOSH-MILJØ

Dette afsnit forklarer indstillinger for [Papirindføring] i vinduet for printerindstillinger.

- Når [Automatisk valg] er valgt:

- En bakke, som er indstillet til almindeligt papir eller genbrugspapir (kun almindeligt papir i standardfabriksindstillingen) i den størrelse, som er angivet i "Papirstørrelse" på sideopsætningsskærmen, vælges automatisk.

- Når en papirbakke er angivet:

- Den angivne bakke bruges til udskrivning uanset indstillingerne for "Papirstørrelse" på sideopsætningsskærmen.
  Angiv også papirtype for specialbakken. Kontroller, den papirtype, der er angivet for specialbakken på maskinen, kontroller, at der er lagt papir af denne type i specialbakken, og vælg den relevante specialbakke (papirtype).

- Når en papirtype er angivet:

- En bakke med den angivne papirtype og papirstørrelse angivet i "Papirstørrelse" på sideopsætningsskærmen bliver brugt til udskrivningen.

Specielle medier såsom kuverter kan også anbringes i den manuelle feeder.
Du kan se fremgangsmåden til ilægning af papir i den manuelle feeder i "ILÆGNING AF PAPIR I DEN MANUELLE FEEDER".
Når [Aktiver detekteret papirstørrelse i bypass bakke] (deaktiveret som standardfabriksindstilling) eller [Aktiver valgt papirtype i bypass bakke] (aktiveret som standardfabriksindstilling), som du kan nå ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstillinger for bypass bakke], er aktiveret, finder der ingen udskrivning sted, hvis den papirstørrelse eller papirtype, der er angivet i printerdriveren, er forskellig fra den papirstørrelse og papirtype, der er angivet i indstillingerne for specialbakken.
Sådan udelukkes specialbakken fra de bakker, der kan vælges, når [Automatisk valg] er valgt:
Vælg [Systemindstillinger] → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstillinger for bypass bakke] → [Ekskluder bypass bakke fra auto. valg af papir] i "Indstillingsfunktion".
Til toppen