# OPDELING AF EN HÅNDBOG EFTER SIDE OG TRANSMISSION AF SIDERNE EFTER HINANDEN(BOGOPDELING)

## Oversigt

Det åbne opslag i en ryghæftet brochure opdeles side for side i henhold til den faktiske siderækkefølge før transmission.
Når du bruger denne funktion, behøver du ikke sortere de originalsider, der skal sendes.
Denne funktion kan aktiveres, når indstilling af originalstørrelse er angivet som [Auto].
Glaspladen er ikke tilgængelig til denne funktion.

## Betjening

Placer originalen i dokumentfeederbakken på den automatiske dokumentfeeder.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Bogopdeling].
Vælg indbindingssiden for brochureoriginalen.
Kontroller eksempelbilledet, som vises på skærmen, og sørg for, at indbindingssiden er korrekt. Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Sådan annulleres indstillingen Bogopdeling:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
Til toppen