# INDSTILLING AF STRØMSTYRING

Automatisk slukning kan aktiveres eller deaktiveres, og energisparesystemet kan indstilles.
Denne funktion nedsætter dine strømudgifter samtidigt med, at den hjælper med til at spare på de naturlige ressourcer og mindske forureningen.
Indstilling af energisparesystem
Tiden, til energisparesystemet aktiveres, kan indstilles til et antal minutter fra 1 til 120.
Energisparesystemet aktiveres, når den indstillede tid udløber efter udskrivning, og der ikke foretages yderligere handlinger. Denne funktion nedsætter dine strømudgifter samtidigt med, at den hjælper med til at spare på de naturlige ressourcer og mindske forureningen.
Vælg den tid, der passer bedst til behovene på din arbejdsplads.
Paneldisplayet kan slukkes i energisparesystemet.
Energisparesystemet kan ikke deaktiveres.
Overføringstiden for automatisk slukning er fast.
Overføringstiden for automatisk slukning er fast.
Når denne indstilling aktiveres, deaktiveres indstillingen [Rediger overføringstid efter klokkeslæt.].
Hvis automatisk slukning deaktiveres, deaktiveres den tid, du har indstillet her.
AKTIVER AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION, SÅ SNART DET FJERNSENDTE JOB ER FULDFØRT.
Denne funktion virker i Auto-sluk-funktion. Når maskinen afslutter et udskriftsjob, som er modtaget fra pc'en, eller udkaster modtagne faxdata, vender maskinen straks tilbage til Auto-sluk-funktion.
Rediger overføringstid efter klokkeslæt
Denne funktion styrer overgangen til Auto-sluk-funktion optimalt for hvert tidsrum ved at analysere brugen af maskinen baseret på joblogs, der er indhentet i løbet af en 4-ugers periode.
Når denne indstilling aktiveres, deaktiveres indstillingen [Fastsæt overføringstid.].

- Indstillingerne for styring af billedoverførsel ændres ikke.
- Dette er ikke tilknyttet tænd/sluk-skemaet. Hvis de begge er aktiveret, har indstillingerne for tænd/sluk-skemaet forrang.

- Sider tælles for hver papirstørrelse separat.
- Når der var slukket for maskinens strømforsyning, var der intet job i løbet af denne tid.

Overføring til energisparefunktion og funktion til automatisk slukning

Mønster | Overføringstid | Gennemsnitlig udskrivning i timen*
--- | --- | ---
Funktion1 (Jobstartprioritet1) | Efter 1 time | 500 eller flere
Funktion2 (Jobstartprioritet2) | Efter 30 minutter | 100 til 499
Funktion3 (Energisparefunktionsprioritet1) | Efter 5 minutter | 20 til 99
Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2) | Efter minimumtidsrummet | Op til 19
| Strømniveau for dvalefunktion | Lav strøm: Maskinen skifter til energisparefunktion, men det tager lidt tid for den at restituere sig. Hurtig Wake up: Strømværdien stiger med en vist værdi i forhold til Lav strøm, men giver en hurtigere restitution. | -

* Fabriksstandardindstilling
Auto
Denne funktion styrer strømmen optimalt for hvert tidsrum ved at analysere brugen af maskinen baseret på joblogs, der er indhentet i løbet af et vist tidsrum.
Hvis maskinen ikke har 4-ugers joblogoplysninger, går maskinen i skabelon2 (Funktion3 (Energisparefunktionsprioritet1) mellem kl. 8:00 og 18:00). Derefter går den i Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2).
Manuelt
Du kan indstille et mønster for hver tidsramme.
Maskinen har allerede skabelonen med 3 mønstre. Energisparefunktionsmønsteret kan tilføjes til "Originaløkomønstre 1 til 4".
Skabelon med tre mønstre

Skabelon | Mønster | Funktionsbeskrivelse
--- | --- | ---
Skabelon 1 | Kun "Energisparefunktionsprioritet 2" | Maskinen kører hele tiden i "Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2)".
Skabelon 2 | 8:00-18:00 "Energisparefunktionsprioritet 1" | Maskinen kører i "Funktion3 (Energisparefunktionsprioritet1)" mellem 8 og 18 og i "Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2)" resten af tiden.
Skabelon 3 | 8:00-18:00 "Jobstartprioritet 1" | Maskinen kører i "Funktion1 (Jobstartprioritet1)" mellem 8 og 18 og i "Funktion4 (Energisparefunktionsprioritet2)" resten af tiden.

Driftsindstillinger for specifik dato
Du kan konfigurere en dag som en "specifik dato", på hvilken du skal lave mange udskrifter, eller hvor du skal udføre en specialopgave, og indstille et specifikt energisparemønster kun for denne specifikke dag.

Driften for den specifikke dato udføres på den dag, der er konfigureret som specifik, uanset hvilken indstilling der er for automatisk slukningsovergangstid (aktiveret eller ej).

Fanen "Specifik dato"
Du kan konfigurere en dag som en "specifik dato", på hvilken du skal lave mange udskrifter, eller hvor du skal udføre en specialopgave, og indstille et specifikt energisparemønster kun for denne specifikke dag.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Datoindstilling | Konfigurer datoen, på hvilken du ønsker at betjene maskinen med et specifikt mønster. Vælg en dag mellem 1 og 31 i Hver måned eller fra Slut på hver måned.
Anvendt energisparedrift | Vælg det energisparemønster, du ønsker at anvende. Brug fanen "Mønster" til at specificere detaljerne for energisparemønsteret.
Drift for feriedag | Konfigurer hvordan maskinen skal køres, hvis den forudstillede specifikke dato falder på en feriedag. Brug fanen "Feriedag" til at angive datoen som feriedag.

- Hvis en specifik dag, der oprindeligt blev specificeret, falder sammen med en dag, der er flyttet, fordi den falder på en feriedag, er det indstillingen for den forrige dag, der bliver gældende.
- Hvis specifikke datoer på samme datoer bliver konfigurerede, anvendes de i faldende rækkefølge mellem 1 og 7 (specifikke datonumre).

Fanen "Mønster"
Denne fane anvendes til at konfigurere detaljerne for et energisparemønster.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Energisparedrift | Vælg et specifik datomønster, du ønsker at specificere.
Skifte mønsternavn | Indtast et mønsternavn, når du ønsker at ændre navnet på et specifikt datomønster.
Mønster der skal modeleres | Vælg et kildemønster, når du opretter et mønster ved brug af et gemt eller forudindstillet mønster.
Tilføj ny planlægning. | Tilføj en planlægning.

Fanen "Feriedag"
Angiv en feriedag. Dagen du angiver som feriedag, bliver ikke en specifik dato.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Ferieoversigt | Når du trykker på denne mulighed, vises datoer og ugedage for ferie, du har indstillet for to år.
Ugedag | Brug denne mulighed til at specificere en feriedag ved brug af en ugedag.
Indstille periode | Brug denne til at specificere en feriedag ved brug af dato. "Sidste registrerede tidspunkt" viser, hvornår feriedagen, der er gemt med Indstil periode, blev gemt.

Vis en meddelelse til forsinkelse af tiden, hvor maskinen går i energisparetilstand/Funktion for automatisk slukning
Indstil om en meddelelse skal vises 15 sekunder før energisparetilstand eller automatisk slukning indtræder.
Til toppen