# STØRRELSEN PÅ DEN ILAGTE ORIGINAL

Når en original i standardstørrelse placeres, registreres originalstørrelsen automatisk og vises som "Scanningsstr." på basisskærmen.

- ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
- ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER

- Når en original på 8-1/2" x 14" i størrelse detekteres, bliver billedretningsindstillingen automatisk sat således, at originalen bliver scannet først fra øverste kant. På samme måde gælder det, når originaler på 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11" i størrelse detekteres, bliver alle originaler automatisk sat således, at de bliver scannet først for øverste kant. Hvis indstillingen ændres manuelt, så har denne indstilling prioritet.
- Når funktionen automatisk registrering af original er i drift, og en original med andet end standardstørrelse (i inch-format eller andet format end standard) placeres, kan den nærmeste standardstørrelse blive vist eller originalstørrelsen vises eventuelt ikke. I dette tilfældes indstilles den korrekte originalstørrelse manuelt.

Standardstørrelser
Standardstørrelser er de størrelser, som maskinen kan registrere automatisk. For at angive standardstørrelsen skal du vælge [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Indstilling af originalstørrelsesføler] i "Indstillingsfunktion".
Liste over indstillinger for registrering af originalstørrelse

Valg | Standardstørrelser (registrerede originalstørrelser)
--- | ---
Glasplade | Dokumentfeeder (automatisk dokumentfeeder)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x13") | 8-1/2" x 11", 11" x 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR
AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inch-1 | 11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-2 | 11"x17", 8-1/2"x13"(216 mm x 330 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
Inch-3 | 11"x17", 8-1/2"x13-2/5"(216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Til toppen