# STEMPLING AF SCANNEDE ORIGINALER(GODKENDELSESSTEMPEL)

## Oversigt

Denne funktion stempler hver original, der er scannet ved brug af den automatiske dokumentfeeder, hvilket giver dig mulighed for at bekræfte, at alle originaler blev scannet korrekt.

- For at bruge Godkendendelsesstempelfunktionen skal den valgfrie stempelenhed være installeret.
- Når 2-sidede originaler bruges, stemples forsiden på hver original to gange.
- Hvis der opstår en fejl under scanningen, kan en original, der ikke er blevet scannet, blive stemplet.
- Når "O"-mærket, som stemples på originaler, begynder at blive svagt, skal stempelpatronen udskiftes.
  Se "UDSKIFTNING AF STEMPELPATRONEN" for at få oplysninger om, hvordan du udskifter stempelpatronen.

## Betjening

Placer originalerne i den automatiske dokumentfeeder.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Godkendelsesstempel] på handlingspanelet eller på tasten [Andet], og tryk på tasten [Godkendelsesstempel].
Det relevante ikon eller afkrydsningsfelt markeres.
Hvis du trykker på tasten [Andet], skal du trykke på tasten [Tilbage], når indstillingerne er udført.
Sådan annulleres indstillingen Godkendelsesstempel:
Tryk på tasten [Godkendelsesstempel] på handlingspanelet eller på tasten [Andet], og tryk på tasten [Godkendelsesstempel] for at slette markeringen.
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
Tilbage til toppen