# INDSTILLING FOR UDSKRIFT FRA MFP (FTP)

Fra maskinens brugerpanel kan du få adgang til FTP-serveren og vælge serverdata til udskrivning.

- Tasten [Tilføj]
  Tilføjer en ny FTP-server.
- Liste
  Anfører de aktuelt gemte FTP-servere.

Gem FTP-server
Når du trykker på tasten [Tilføj], vises registreringsskærmen. Der kan gemmes op til 20 emner.
Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i "Indstillinger".
Rediger eller slet FTP-server
Når du trykker på en titel på listen, vises redigeringsskærmen for den pågældende FTP-server.
Tryk på tasten [Slet] for at slette FTP-serveren.
Indstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Indtast det navn, der skal vises på maskinens brugerpanel.
FTP-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for FTP-serveren.
Bibliotek | Indtast destinationsbiblioteket for FTP-filserveren.
Aktiver brugergodkendelse | Aktiverer brugergodkendelse. Brugernavn og kodeord skal angives for at få adgang.
Brugernavn | Indtast loginbrugernavnet til at logge på FTP-filserveren.
Adgangskode | Indtast den krævede adgangskode til at logge på FTP-filserveren. For at ændre kodeordet skal du vælge [Skift kodeord] og indtaste det nye kodeord i tekstboksen.
Aktivér SSL | Aktiverer SSL-krypteringskommunikation.

Til toppen