# EN ONE-TOUCH INDIVIDUEL TAST ELLER GRUPPETAST KAN IKKE GEMMES ELLER SLETTES

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er tasten med i en programtast? | Fjern tasten fra programmet, og rediger eller slet den derefter. (Hvis tasten er med i flere programmer, skal den fjernes fra alle programmer). [Åbn program] → [Slet] i handlingspanelet for hver funktion Hvis tasten er med i flere programmer, skal du udskrive programlisten i [Sender adresseliste] i indstillingsfunktionen. Listen viser, hvor der er gemt individuelle taster og gruppetaster. "Indstillingsfunktion" → [Systemindstillinger] → [Listeudskrivning (bruger)] → [Sender adresseliste] → [Programliste]
Har administratoren deaktiveret funktioner? | Tjek hos din administrator. Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne. Forhør dig hos administratoren.
Har din administrator aktiveret en funktion, der forhindrer redigering/sletning? | Tjek hos din administrator. Hvis din administrator har aktiveret indstillinger som [Standardadresseindstilling] og [Indstillinger for indkommende routing], kan taster ikke redigeres eller fjernes.

Til toppen