# PAPIRINDFØRING I ET WINDOWS-MILJØ

Før udskrivningen skal du kontrollere papirstørrelser, papirtyper og resterende papir i maskinens bakker. Hvis du vil kontrollere de nyeste bakkeoplysninger, skal du klikke på knappen [Bakkestatus] i [Papirvalg] på fanen [Papir].
Forholdet mellem indstillingen "Papirstørrelse" og indstillingen "Papirvalg" er, som følger:

- Når "Papirbakke" i "Papirvalg" er sat til [Automatisk valg]

- Den bakke, der indeholder papir i den størrelse og type, som er valgt i "Papirstørrelse" og "Papirtype", bliver automatisk valgt.

- Når "Papirbakke" i "Papirvalg" er sat til andet end [Automatisk valg]

- Den angivne bakke bruges til udskrivning uanset indstillingen for "Papirstørrelse".
  Når du har sat "Papirbakke" til [Specialbakke], skal du sørge for at vælge "Papirtype". Kontroller den papirtype, der er angivet for specialbakken på maskine, kontroller, at der er lagt papir af denne type i specialbakken, og vælg den relevante papirtype.

- Når "Papirtype" i "Papirvalg" er sat til [Automatisk valg]

- En bakke med almindeligt papir eller genbrugspapir i den angivne størrelse i "Papirstørrelse" bliver automatisk valgt. (Standard fabriksindstillingen er kun almindeligt papir.)

- Når "Papirbakke" i "Papirvalg" er sat til andet end [Automatisk valg]

- En bakke med den angivne papirtype og papirstørrelse angivet i "Papirstørrelse" bliver brugt til udskrivningen.

Specielle medier såsom kuverter kan også anbringes i den manuelle feeder.
Du kan se fremgangsmåden til ilægning af papir i den manuelle feeder i "ILÆGNING AF PAPIR I DEN MANUELLE FEEDER".
Når [Aktiver detekteret papirstørrelse i bypass bakke] (deaktiveret som standardfabriksindstilling) eller [Aktiver valgt papirtype i bypass bakke] (aktiveret som standardfabriksindstilling), som du kan nå ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstillinger for bypass bakke], er aktiveret, finder der ingen udskrivning sted, hvis den papirstørrelse eller papirtype, der er angivet i printerdriveren, er forskellig fra den papirstørrelse og papirtype, der er angivet i indstillingerne for specialbakken.
Sådan udelukkes specialbakken fra de bakker, der kan vælges, når [Automatisk valg] er valgt:
Vælg [Systemindstillinger] → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstillinger for bypass bakke] → [Ekskluder bypass bakke fra auto. valg af papir] i "Indstillingsfunktion".
Hvis der ofte lægges specielle medier i specialbakken, anbefales det at denne indstilling bliver aktiveret.
Til toppen