# DER UDSKRIVES PÅ DEN FORKERTE SIDE AF PAPIRET

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er papiret ilagt med udskrivningssiden vendt i den rigtige retning? | Sørg for, at papirets udskrivningsside vender i den rigtige retning. Bakke 1 til 4: Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad.*. Manuel feeder og bakke 5: Læg papiret i, så udskriftssiden vender nedad*. * Når papirtypen er "Fortrykt" eller "Brevpapir", skal du ilægge papiret i den modsatte retning. (Undtagen når [Deaktivering af duplex] er aktiveret i indstillingsfunktionen (administrator). Du kan få flere oplysninger om indstillingsfunktionen hos din administrator).

Til toppen