# STANDARDINDSTILLINGER

Indstillinger, der er relateret til printerfunktionen, kan konfigureres.
Printertilstandsindstillinger er beskrevet nedenfor.
Deaktiver udskrivning af infoside
Deaktiverer udskrivning af infoside.
Deaktiver udskrivning af testside
Deaktiverer udskrivning af testside.
Når denne indstilling er aktiveret, kan [Systemindstillinger] → [Listeudskrivning (bruger)] → [Printertestside] i "Indstillingsfunktion" ikke bruges til at udskrive testsider.
Automatisk skift til A4/Letter
Når der udskrives et billede i A4-størrelse (8-1/2 x 11"), tillader denne indstilling, at der bruges A4-papir (8-1/2 x 11"), hvis der ikke er lagt A4 papir (8-1/2 x 11") i maskinen.
Udskriftsbelysningsniveau
Den gør udskriftsbelysningen lysere eller mørkere for farve- og sort-hvide billeder. Udskriftsbelysningen kan indstilles på fem niveauer.
Justering af CMYK-belysning
Justerer belysningen for cyan (C), magenta (M), gul (Y) og sort (K). Belysningen for hver farve kan indstilles på 17 niveauer.
Indstillinger for bypass-bakke
Aktiver detekteret papirstørrelse i bypass-bakke
Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning, når papirstørrelsen, der er valgt til et udskriftsjob, er forskelligt fra papirstørrelsen i den manuelle feeder.
Aktiver valgt papirtype i bypass-bakke
Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning, når papirstørrelsen, der er valgt til et udskriftsjob, er forskelligt fra papirstørrelsen i den manuelle feeder.
Ekskluder bypass-bakke fra auto. valg af papir
Når valg af papirtype er sat til [Auto], kan den manuelle feeder ikke vælges. Dette anbefales, når der ofte placeres specialpapir i den manuelle feeder.
Job, spoolkø
Når denne funktion er aktiveret, vises modtagne udskriftsjob i spoolkøen på jobstatusskærmen. Jobbene flyttes til jobkøen, når maskinen har analyseret dem. Der kan være vist flere job i spoolkøen, som endnu ikke er blevet analyseret.
Når denne funktion er deaktiveret, vises modtagne udskriftsjob i jobkøen og ikke i spoolkøen. Når et krypteret PDF-job udskrives, vises jobbet dog i spoolkøen.
USB-hukommelse, direkte udskrivning
Deaktiverer funktionen til direkte udskrivning af en fil på en USB-hukommelsesenhed.
Deaktivering af direkte udskrivning fra netværksmappe
Deaktiverer direkte udskrivning fra en netværksmappe.
Deaktivering af afsendelse under udskrift
Deaktiverer funktionen til billedsending under udskrivning.
Til toppen