# PAPIRET INDFØRES FORKERT

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Sidder der et stykke papir tilbage i maskinen? | Sørg for, at alt papir er fjernet. – FJERNELSE AF FORKERT INDFØRT PAPIR
Er der lagt for meget papir i bakken? | Sørg for, at papirstakken i bakken ikke er højere end målelinjen.
Indføres flere stykker papir på én gang? | Luft papiret godt, før det lægges i.
Bruger du papir, der ikke er inden for specifikationerne? | Brug papir, der er anbefalet af SHARP. Hvis der anvendes papir, der er til andre modeller eller specialpapir, der ikke er understøttet, kan papiret fejlindføres, krølles eller tilsmudses. – "FORSYNINGER" i "Kortfattet startvejledning" Se "BRUGBARE PAPIRFORMATER" for at få oplysninger om papir, der ikke må anvendes eller ikke anbefales.
Har papiret i bakken optaget fugtighed? | Hvis du ikke skal bruge papiret i en bakke i længere tid, skal du fjerne papiret fra bakken og opbevare det i en pose på et mørkt og tørt sted.
Er guiderne i den manuelle feeder justeret til papirbredden? | Justér guiderne i den manuelle feeder til papirbredden.
Er den manuelle bakkes udtræksstyr trukket ud? | Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir i store størrelser.
Er den manuelle feeders indføringsvalse tilsmudset? | Rengør overfladen på den manuelle feeders indføringsvalse. – RENGØRING AF INDFØRINGSVALSEN TIL DEN MANUELLE FEEDER
Er der ilagt papir i størrelse A5 (5-1/2" x 8-1/2")? | Når du ilægger papir i størrelse A5 (5-1/2" x 8-1/2"), skal du lægge papiret i vandret (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)) retning.
Er papirstørrelsen angivet? | Hvis du ikke anvender en standardstørrelse, skal du angive papirstørrelsen. Hvis papirstørrelsen i en bakke er ændret, skal du kontrollere indstillingen for papirstørrelsen. "Indstillingsfunktion" → [Papirbakkeindstillinger] → [Bakkeregistrering]
Lagde du papir i den manuelle feeder? | Når du ilægger papir, skal du fjerne eventuelt resterende papir i bakken, lægge det sammen med det nye papir og ilægge hele stakken samlet. Hvis der ilægges papir, uden at det resterende papir fjernes, kan det resultere i fejlindføring.

Til toppen