# KONTROL AF ANTALLET AF SCANNEDE ORIGINALARK(ORIGINAL TÆLLING)

## Oversigt

Denne funktion tæller antal scannede originalark og viser resultatet, før der laves en kopi.
Ved at gøre det muligt at kontrollere antallet af scannede originalark kan antallet af fejlkopier reduceres.

- Det antal, der vises, er antallet af scannede originalark, ikke antallet af scannede originalsider. Ved 2-sidet kopiering med brug af én original vises tallet "1" for eksempel for at angive, at der er scannet ét originalark, ikke "2" for at angive forside og bagside.
- Orig. tælling skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Orig.tælling].
Der vises en markering på ikonet.
Sådan annulleres indstillingen for original tælling:
Tryk på tasten [Orig. tælling] for at fjerne markeringen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Placer originalen i dokumentfeederbakken på den automatiske dokumentfeeder.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Kontroller antal originalark.
Det antal, der vises, er antallet af scannede originalark, ikke antallet af scannede originalsider. Ved 2-sidet kopiering med brug af én original vises tallet "1" for eksempel for at angive, at der er scannet ét originalark, ikke "2" for at angive forside og bagside.
Hvis det viste antal originalark er forskelligt fra det faktiske antal ark
, skal du trykke på tasten [Annuller] for at stoppe jobbet.
Tryk på tasten [OK] for at begynde at kopiere.
Hvis denne funktion kombineres med [Jobform], vises antallet, efter at der er trykket på tasten [Start udskrivning].
Til toppen