# AKTIVER/DEAKTIVER INDSTILLINGER

Følgende indstillinger aktiverer eller deaktiverer bestemte funktioner.
Printertilstand
Spær print blanke sider
Deaktiverer udskrivning af en tom side.
BRUGERKONTROL
Deaktivering af udskrivning for ugyldig bruger
Udskrivning fra brugere, hvis oplysninger ikke er gemt i maskinen, såsom udskrivning uden indtastning af gyldige brugeroplysninger i printerdriveren eller udskrivning af en fil på en FTP-server i Indstillingsfunktion (webversion), kan forbydes.
Driftsindstillinger
Annuller auto-slet-timer
Deaktiverer automatisk sletning.
Deaktivering af jobprioritering
Jobprioriteringsfunktionen kan deaktiveres. Hvis funktionen er deaktiveret, vises tasten [Prioritet] ikke på jobstatusskærmen.
Frakoble univ. bakkeprint
Deaktiverer univ. bakkeprint (udskrivning af andre job før et job, der er blevet stoppet*, fordi det papir, der skal bruges til jobbet, ikke findes i nogen af bakkerne).
* Denne indstilling kan ignoreres, hvis maskinen løber tør for papir, mens jobbet er i gang.
Bloker auto. gentagelse af tast
Deaktiverer funktionen automatisk gentagelse af tast.
Deaktivering af justering af ur
Deaktiverer funktion til ændring af dato og tid.
Deaktivering af omslag/skilleark
Deaktiverer funktioner til brug af omslag og skilleark.
Enhedskontrol
Deaktivering af dokumentfeeder
Brug disse indstillinger til at forbyde brugen af den automatiske dokumentfeeder, hvis f.eks. feederen ikke fungerer korrekt. (Når indstillingen er aktiveret, er det stadig muligt at scanne på glaspladen).
Deaktivering af duplex
Den bruges til at deaktivere 2-sidet udskrivning, som f.eks. når duplex-modulet ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af bakke med stor kapacitet
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af bakken med stor kapacitet, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af valgfri papirskuffe
Denne indstilling bruges til at deaktivere den valgfri papirskuffe, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af bakkeindstillinger
Deaktiverer bakkeindstillingerne.
Deaktivering af finisher
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af finisheren eller ryg-finisheren, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af offset
Deaktiverer offset.
Deaktivering af hæfter
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af hæftning, f.eks. hvis hæftningsfunktionen i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af hulning
Denne indstilling bruges til at forbyde brug af hulning, f.eks. hvis hullemodulet i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.
Deaktivering af farvetilstand
Hvis der opstår et farverelateret, og der ikke kan udskrives, kan brug af farvetilstand forbydes midlertidigt. Sort/hvid udskrivning vil stadig være tilladt.
Denne funktion må kun bruges i nødstilfælde.
Når denne indstilling én gang er aktiveret, er det kun en servicetekniker, der kan annullere den. Kontakt hurtigst muligt din forhandler eller det nærmeste autoriserede servicecenter, som kan findes i den kortfattede startvejledning, for at få serviceteknikeren til at annullere indstillingen og løse problemet.
Deaktivering af mastermaskinfunktion
Deaktiverer mastermaskinfunktionen for tandemudskrivning.
(Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).
Deaktivering af slavemaskinfunktion
Deaktiverer slavemaskinfunktionen for tandemudskrivning.
(Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).
Kopiindstillinger
Deaktivering af registrering/Sletning af program
Deaktiverer programregistreringen.
Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering
Deaktiverer brugen af den manuelle feeder, når der produceres 2-sidede kopier.
Den manuelle feeder bruges ofte til indføring af etiketark, overheadfilm og andre specialmedier, hvor 2-sidet kopiering ikke er tilladt.
Hvis et ark af et af disse specialmedier kommer ind i reverseringsenheden, kan det resultere i papirstop eller skade på enheden.
Hvis du ofte bruger specialmedier, hvorpå 2-sidet kopiering er forbudt, anbefales det, at du aktiverer denne indstilling.
Deaktivering af automatisk papirvalg
Deaktiverer funktionen til automatisk papirvalg.
Når denne indstilling er aktiveret, foretages der ikke noget automatisk papirvalg af samme størrelse som originalen på glaspladen eller i den automatiske dokumentfeeder.
Deaktivering af registrering af brugerdefinerede billeder.
Deaktiverer registrering af brugerdefinerede billeder.
Deaktivering af afsendelse under kopiering
Deaktiverer funktionen til billedsending under kopiering.
Printerindstillinger
Deaktiver udskrivning af infoside
Deaktiverer udskrivning af infoside.
Deaktiver udskrivning af testside
Deaktiverer udskrivning af testside.
Når denne indstilling er aktiveret, kan "Printertestside" i Indstillingsfunktion ikke bruges til at udskrive testsider.
Ekskluder bypass-bakke fra auto. valg af papir
Når valg af papirtype er sat til [Auto], kan den manuelle feeder ikke vælges.
Dette anbefales, når der ofte placeres specialpapir i den manuelle feeder.
Deaktivering af direkte udskrivning fra USB-hukommelse
Deaktiverer funktionen til direkte udskrivning af en fil på en USB-hukommelsesenhed.
Deaktivering af direkte udskrivning fra netværksmappe
Deaktiverer direkte udskrivning fra en netværksmappe.
Deaktivering af afsendelse under udskrift
Deaktiverer funktionen til billedsending under udskrivning.
Billedafsendelsesindstillinger
Deaktiver ændring af visningsrækkefølge
Deaktiverer en ændring af visningsrækkefølgen (søgenummerrækkefølge, stigende, faldene) i adressebogen og andet.
Hvis denne indstilling er valgt, sorteres visningen ikke, selvom du trykker på fanen på adressebogsskærmen.
Den aktuelt valgte visningsrækkefølge bliver den rækkefølge, der anvendes, efter at denne indstilling er valgt.
Indstillinger for deaktivering af registrering
Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel
Deaktiverer adressekontrol fra maskinen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver registrering af destination på webside
Deaktiverer lagring af destinationen fra Indstillingsfunktion (webversion).
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Individuel

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktivering af registrering/Sletning af program
Deaktiverer brug af adressebogen, når et program gemmes.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver registrering af alle programelementer
Dette spærrer brug af adressebogen, når et program er gemt.
ADRESSEBOG
Forbyder brug af adressebogen i hver funktion.
Direkte indtastning
Forbyder brug af adressebogen til indstillinger i hver funktion.
Deaktiver registrering af hukom.-boks
Deaktiverer alle typer registrering af hukommelsesboks.
Konfigurer indstillingen for hver af følgende emner:
Pollinghukommelse, Fortroligt, Rundsending (Direkte indtastning), Rundsending (Adressebog)
Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning
Deaktiverer adressekontrol fra global adressesøgning.
Konfigurer indstillingen for hver af følgende emner:
E-mail, internetfax, fax
Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver registrering via Network Scanner Tools
Dette deaktiverer adressekontrol fra Network Scanner Tools.
Deaktivering af videresendelse via netværk
Dette forbyder indgående routing.
Indstillinger for Deaktiver transmission
Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.
Deaktiver [Gensend] i bil.-sendm.
Denne indstilling deaktiverer tasten [Gensend] på basisskærmen for billedsendingsfunktionen.
Deaktiver valg fra adressekartotek
Deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver direkte indtastning
Deaktiverer direkte indtastning af destinationsadresse og andet.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Netværksmappe
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Sletter alle valg.
Deaktiver PC-I-Fax-overførsel
Dok.-arkiv.-indstillinger
Deaktivering af tekst/stempeludskrift ved genudskrivning
Når en lagret fil hentes og udskrives, deaktiveres udskrivningsfunktionerne.
Denne funktion forhindrer uoerensstemmelser i forhold til datoen for de oprindelige data og output-data og andet.
Batchprint-indstillinger
Denne indstilling anvendes til at forbyde valg af tasten [Alle brugere] og tasten [Bruger ukendt] i brugervalgsskærmen, når der udskrives filer med batch-udskrivning.
"Aktiver/deaktiver indstillinger" kontrollerer de samme parametre som aktiverings-/deaktiveringsindstillingerne i andre indstillinger. Indstillingerne hænger sammen (ændres den ene indstilling, ændres den anden også).
Deaktiver lagring i ekstern hukommelsesenhed
Lagring af filer på eksterne hukommelsesenheder er deaktiveret.
SIKKERHEDSINDSTILLINGER
Denne indstilling bruges til at angive sikkerhedsfunktionerne.
Indstilling for udskrivning af skjult mønster
Deaktiverer direkte indtastning af baggrundsmønster og andet.
Til toppen