# VALG AF FARVEINDSTILLINGER, DER PASSER TIL BILLEDTYPEN

## Oversigt

Forudindstillede farveindstillinger er tilgængelige i maskinens printerdriver til forskellig brug. Disse indstillinger gør det muligt at udskrive ved brug af de mest velegnede farveindstillinger for farvebilledtypen.
Der er også avancerede farveindstillinger som f.eks. farvestyringsindstillingerne og scannerindstillingen for justering af farvetonevisningen, som kan anvendes til mere kompleks udskrivning af farvebilleder.

###### Typer af farvestyringsindstillinger

Windows ICM*1 | Vælg farvestyringsmetode i Windows-miljøet.
ColorSync | Vælg farvestyringsmetode i Macintosh-miljøet.
Kildeprofil | Vælg en farveprofil, som skal bruges til at vise billeder på pc-skærmen.
Rendering Intent | Vælg den standardværdi, der skal anvendes, når farvebalancen på det billede, der vises på computerskærmen, skal konverteres til en farvebalance, der kan udskrives af maskinen.
Udskriftsprofil | Vælg en farveprofil til det billede, der skal udskrives
CMYK-korrektion*2 | Korrigerer billedet for at opnå det optimale udskriftsresultat ved udskrivning af et CMYK-billede.
Screening | Vælg den mest passende billedbehandlingsmetode for det billede, der bliver udskrevet.
Neutral grå | Angiv den tonerfarve, der bruges til at udskrive grå områder.
Ren sort udskrift | Angiv den tonerfarve, der bruges til at udskrive sorte områder.
Trapping | Forhindrer lysning ved farvekanter.
Skarphed | Forbedrer eller udjævner billedets kontur.
Sort overprint*3 | Forhindrer lysning af sort teksts kontur.
Brugerdefineret CMYK-simuleringsprofil*3 | Justerer farverne for at simulere udskrivning, der ville blive opnået med de procesfarver, der bruges i trykpresser.
Simuleringsprofil*3 | Vælg procesfarverne.

*1 Kan ikke vælges i Windows Vista/Server 2008/7, når der anvendes PS-printerdriver.
*2 Kun tilgængelig, når PCL6-printerdriveren anvendes.
*3 Kun tilgængelig, når PS-printerdriveren anvendes (Windows/Macintosh).

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Farve] og vælg [Billedtype]

   Standard: Data som indeholder tekst, fotos, grafer etc.
   Grafik: Data med mange tegninger eller illustrationer
   Foto: Fotodata eller data der anvender fotos
   CAD: Data med konstruktionstegninger
   Scan: Data scannet med en scanner
   Farvemetrisk: Data udskrives i farver, som det ses på skærmen
   Brugerdefineret: Data som skal udskrives med specielle indstillinger

2. #### Klik på knappen [Avanceret farve...] og vælg indstillinger

   Indstil "Originaltype" på [Brugerdefineret] i trin 1, hvis du konfigurerer farvestyring med anvendelse af Windows OS ICM. Afkryds derefter feltet [Windows ICM] med .
   Hvis du vil konfigurere "Kildeprofil" og andre detaljerede farvestyringsopgaver, skal du vælge de ønskede indstillinger i menuerne.
   Windows ICM kan ikke vælges, når PS-printerdriveren bruges i Windows Vista/Server 2008/7.

### Macintosh

1. #### Vælg [Farve]

2. #### Vælg [Udskrivningstilstand]

   Afkryds feltet [ColorSync] med for at bruge farvestyringsfunktionen i Mac OS. I dette tilfælde kan du ikke vælge "Billedtype".

3. #### Vælg [Billedtype]

   Standard: Data som indeholder tekst, fotos, grafer etc.
   Grafik: Data med mange tegninger eller illustrationer
   Foto: Fotodata eller data der anvender fotos
   CAD: Data med konstruktionstegninger
   Scan: Data scannet med en scanner
   Farvemetrisk: Data udskrives i farver, som det ses på skærmen
   Brugerdefineret: Data som skal udskrives med specielle indstillinger

   Når du har valgt[Brugerdefineret], så vælg "Neutral grå".

4. #### Klik på knappen [Avanceret farve...] og vælg indstillinger

   Hvis du vil konfigurere farvestyringsindstillinger, skal du vælge de ønskede indstillinger fra menuerne. Afkryds feltet [CMYK-simulering] med for at vælge CMYK-simulering, og vælg den ønskede indstilling.
   Klik i Mac OS X 10.5 til 10.5.8, 10.6 til 10.6.8 eller 10.7 til 10.7.2 på fanen [Avanceret] for at konfigurere avancerede farveindstillinger.

Til toppen