# FOLDNING AF KOPIER

## Oversigt

Kopier kan foldes og udskrives.

Foldningstyper | Anvendeligt papir | Udskrivningsside | Indbindingsside | Foldningsbillede
--- | --- | --- | --- | ---
Z-foldning | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | Højre indbinding |
C-foldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | Højre indbinding |
Indvendigt | Venstre indbinding |
Udvendigt | Højre indbinding |
Udvendigt | Venstre indbinding |
Harmonikafoldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Højre indbinding |
- | Venstre indbinding |
Dobbeltfoldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | Højre indbinding |
Indvendigt | Venstre indbinding |
Udvendigt | Højre indbinding |
Udvendigt | Venstre indbinding |
Halv foldning | A4R, 8-1/2" × 11"R | Indvendigt | Højre indbinding |
Udvendigt | Venstre indbinding |
Rygfoldning | Ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning: A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Indvendigt | Højre indbinding |
Udvendigt | Venstre indbinding |

Du kan se den valgte foldningstype i "VISNING AF KOPIEKSEMPEL".

- Der skal bruges en ryghæftningsfinisher til ryghæftningsfoldning.
- En foldeenhed er nødvendig til Z-foldning, C-foldning, harmonikafoldning, dobbeltfoldning og halv foldning.
- Specialmedier som f.eks. overheadfilm og fanepapir kan ikke bruges.
- Foldningsfunktionen kan ikke bruges sammen med hæftnings- og hulningsfunktionen. Den kan dog bruges sammen med disse andre funktioner, hvis papirformatet for Z-foldning er indstillet til A3, B4 eller 11" × 17".
- Foldningsfunktionen er ikke tilgængelig, når 2-sidet udskrivning er deaktiveret i "Indstillingstilstand".

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Udskrift]

2. #### Tryk på fanen [Foldning•hulning] og derefter på tasten til valg af foldningstype

   ###### Sådan annulleres foldningsfunktionen:

   Tryk igen på den valgte foldetast.

3. #### Tryk på tasten [Detaljer]

   Læs "Valg af hver enkelt foldningstype"
   med information om indstillingsmetoden. Tryk på , når indstillingerne er udført.

### Valg af hver enkelt foldningstype

Rygfoldning
Vælg "Udskrivningsside" og "Multifold".

- "Multifold" er tilgængelig, hvis en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er installeret i maskinen.
- Multifold-funktionen folder fem ark ad gangen. Hvis en original for eksempel består af 12 almindelige ark i A4-format, foldes de tre gange i alt: 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Nogle typer papir reducerer dog det antal ark, der foldes i hvert sæt. Kraftigt papir foldes for eksempel tre ark ad gangen.

Z-foldning
Vælg papirstørrelsen til Z-foldning.

C-foldning
Vælg "Udskrivningsside" og "Foldningsretning".

Harmonikafoldning
Vælg "Foldningsretning".

Dobbeltfoldning
Vælg "Udskrivningsside" og "Foldningsretning".

Halv foldning
Vælg "Udskrivningsside".

Til toppen