# TRANSMISSION AF METADATA

## Oversigt

Vælg et metadatasæt, indtast hvert element, og udfør metadata-levering.
Metadata leveres ved hjælp af dokumentarkiveringsfunktionen. Fanen [Dataindtastn.] vises i skærmen for transmissionsindstillinger for dokumentarkiveringsfunktion for at tillade levering af metadata.
Derudover kan du levere metadata ved at anvende dokumentarkivering i [Dokumenthandlinger] i "Indstillingsfunktion (web-version)".

- I dataindtastningsfunktion konfigurerer du metadataindstillinger til at udføre metadatalevering.
  For at udføre transmission uden at sende metadata skal du skifte skærmen fra dataindtastningsfunktion til en anden funktion og derefter udføre transmission.
- Når metadata-indstillingerne er blevet konfigureret, eller der er angivet en adresse i dataindtastningsfunktion, er det ikke muligt at skifte til en anden funktion.
- Før metadata-indstillinger konfigureres, skal du angive adresser i alle tilgængelige funktioner. Efter metadata-indstillingerne er blevet konfigureret, kan der kun angives adresser i funktioner, der er tilladt i de valgte metadata.

## Betjening

1. #### Tryk på ikonet [Dataindtastn.] på [Hjemmeskærm], og tryk på tasten [Metadataindtastning] på handlingspanelet

   Gå til trin 3, hvis et specifikt metadatasæt er blevet angivet som standardindstilling.
   Hvis der ikke er gemt nogen metadatasæt, er Metadata-indtastning utilgængelig. Gem metadata i indstillingsfunktion (web-version), før transmission udføres.

2. #### Tryk på tasten for det ønskede metadatasæt

3. #### Tasterne for de gemte elementer i det valgte metadata-sæt vil fremkomme. Tryk på tasten for det element, som du ønsker at indtaste

4. #### Tryk på tasten for den værdi, du ønsker at indtaste, og tryk på tasten [OK]

   Tryk på tasten [Direkte indtastning] for at indtaste metadataværdien direkte. Tryk på tasten [OK] på skærmen med softwaretastaturet, hvorefter du vender tilbage til den skærm, der er vist i trin 3.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres valget af metadataindtastning:

   Tryk på tasten [Annuller].

5. #### Konfigurer billede eller andre indstillinger, og udfør scan send fremgangsmåden

   - Konfigurer joboplysningsindstillinger, og start derefter transmission ved brug af de samme handlinger som i andre funktioner.
   - Når du indtaster en adresse direkte, skal du trykke på [Tryk for at angive et filnavn] for at få vist skærmen til valg af adressetype. Hvis adressetypen, f.eks. e-mail, internetfax, fax, netværksmappe eller direkte SMTP vælges, vises skærmen til indtastning af adressetype.

Til toppen