# PERIFERE ENHEDER

## Oversigt

Perifere enheder kan installeres på maskinen for at udvide funktionalitetsmulighederne.
Perifere enheder er som regel ekstraudstyr. Nogle modeller kan dog omfatte visse perifere enheder som standardudstyr.

(Pr. marts 2012)

Produktnavn | Produktnummer | Beskrivelse
--- | --- | ---
BAKKE MED STOR KAPACITET | MX-LC12 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 3,500 ark papir.
MX-LCX3 N | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 3,000 ark papir.
BAKKER MED STOR KAPACITET | MX-LC13 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 5.000 ark papir.
Manuel feeder til flere sider | MX-MF10 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 500 ark papir. Installér denne bakke i maskinen.
MX-MF11 | Ekstra bakke. Der kan ilægges maksimalt 500 ark papir. Installér denne bakke på bakkerne med stor kapacitet.
Udkastbakkeenhed | MX-TR14 | Udskriftsbakke, der skal installeres til højre i maskinen.
Papiroverførselsenhed | MX-RB14 | Denne enhed er nødvendig ved installation af bakker med stor kapacitet.
Udkastbakkeskab | MX-TU14 | Udskriftsbakke, der skal installeres i midten af maskinen. Denne enhed er nødvendig, hvis der ikke er installeret en finisher eller ryghæftningsfinisher.
Finisher (50-siders hæftning) | MX-FN19 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion og offset-funktion. Der kan hæftes maksimalt 50 ark papir.
Finisher (100-siders hæftning) | MX-FN21 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion og offset-funktion. Der kan hæftes maksimalt 100 ark papir.
Ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) | MX-FN20 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion, offset-funktion og brochurekopifunktion. Der kan hæftes maksimalt 50 ark papir.
Ryghæftningsfinisher | MX-FN22 | Udskriftsenhed, der muliggør anvendelsen af hæftefunktion, offset-funktion og brochurekopifunktion. Der kan hæftes maksimalt 100 ark papir.
Hullemodul (100-siders hulning) | MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D | Denne enhed laver huller i kopier og andre papirer. En finisher (50-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er påkrævet.
MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Denne enhed laver huller i kopier og andre papirer. En finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
Beskæringsmodul | MX-TM10 | Denne enhed afskærer overskydende dele af ryghæftede ark. En ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
FOLDEENHED | MX-FD10 | Denne enhed folder og udskriver papiret. En finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
INSERTER | MX-CF11 | Denne enheder indsætter forsider og skilleark. Enheden kan også fremføre papir til en finisher (100-siders hæftning) eller ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning).
Krøllekorrektionsenhed | MX-RB15 | Denne enhed retter krøller på det udskrevne papir. Denne enhed er nødvendig til installation af en finisher (100-siders hæftning), ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning), foldeenhed eller inserter.
Papiroverførselsenhed | MX-RB12 | Denne enhed er nødvendig til installation af en finisher eller ryghæftningsfinisher.
MX-RB13 | Denne enhed er nødvendig til installation af en finisher (100-siders hæftning) eller ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) og inserter.
Faxudvidelsessæt | MX-FX11 | Muliggør internet-fax.
Stregkodeskrifttypesæt | MX-PF10 | Tilføjer stregkodeskrifttyper til maskinen.
XPS-udvidelsessæt | MX-PUX1 | Dette sæt kan bruges som en XPS-kompatibel printer. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger.
Internet-fax-udvidelsessæt | MX-FWX1 | Muliggør internet-fax.
Spejlvendingssæt | MX-EB15 | Gemmer en kopi af data på et separat sted.
Programintegrationsmodul | MX-AMX1 | Programintegrationsmodulet kan kombineres med netværksscannerfunktionen, så der tilføjes kan en metadatafil til en scannet billedfil.
Øget komprimeringssæt | MX-EB11 | Gemmer et scannet dokument i højt komprimeret PDF-format. En højt komprimeret PDF medfører en mindre størrelse end en almindelig PDF.
Programkommunikationsmodul | MX-AMX2 | Dette etablerer forbindelse mellem maskinen og et eksternt program via et netværk.
Sharpdesk 1 licens-kit | MX-USX1 | Denne software muliggør integreret styring af dokumenter og computerfiler.
Sharpdesk 5 licens-kit | MX-USX5
Sharpdesk 10 licens-kit | MX-US10
Sharpdesk 50 licens-kit | MX-US50
Sharpdesk 100 licens-kit | MX-USA0
Sharp OSA netværksscannerværktøj 1 licens-kit | MX-UN01A | Dette er et program, der strømliner scanningsprocesserne, for eskempel ved automatisk sortering af scannede data i mapper.
Sharp OSA netværksscannerværktøj 5 licens-kit | MX-UN05A
Sharp OSA netværksscannerværktøj 10 licens-kit | MX-UN10A
Sharp OSA netværksscannerværktøj 50 licens-kit | MX-UN50A
Sharp OSA netværksscannerværktøj 100 licens-kit | MX-UN1HA
Tastatur | MX-KB13 | Dette er et tastatur, der er integreret i maskinen. Når det ikke er i brug, kan det opbevares under betjeningspanelet.
Webbrowser-udvidelseskit | MX-AM10 | Internetadgang er aktiveret, så det er muligt at åbne web-sider.
Stempelenhed | AR-SU1 | Denne stempler hver originalside, efter at den er scannet i billedsendingsfunktionen. En automatisk dokumentfeeder er nødvendig.
Stempelpatron | AR-SV1 | To godkendelsesstempelpatroner medfølger.
Hæfteklammer | AR-SC2 | Hæftepapir. En finisher (50-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er påkrævet.
AR-SC3 | Ryghæftepapir. En ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er påkrævet.
MX-SCX2 | Hæftepapir. En finisher (100-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.
MX-SCX1 | Ryghæftepapir. En ryghæftningsfinisher (100-siders hæftning) er påkrævet.

Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige i alle lande og områder.
Tilbage til toppen