# ÆNDRING AF UDSKRIVNINGSINDSTILLINGER FOR TRANSAKTIONSRAPPORTEN (TRANSAKTIONSRAPPORT)

## Oversigt

Der udskrives automatisk en transaktionsrapport for at advare dig, når en transmission mislykkes, eller når en rundsendingstransmission udføres.
Transaktionsrapporten indeholder en beskrivelse af transmissionen (dato, starttidspunkt, navn på parten, krævet tid, antal sider, resultat, osv.).
Vælg udskrivningsbetingelser ved at vælge [Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport] i "Indstillingsfunktion".

- INFORMATION SOM VISES I RESULTATKOLONNEN

- Transaktionsrapporten udskrives på de betingelser, der er indstillet i "Indstillingsfunktion", men du kan midlertidigt vælge andre betingelser for en transmission.
- For en rundsendingstransmission gælder ændringer i udskrivningsbetingelserne for transaktionsrapporten for alle destinationer.

###### Sådan indstilles udskriftbetingelserne for en transaktionsrapport:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Indtast destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Transaktionsrapport]

4. #### Tryk på tasten for udskriftsindstillinger

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   - Udskrivningsbetingelserne for en transaktionsrapport er følgende:
     - "Udskriv ikke": Der udskrives ikke en transaktionsrapport.
     - "Udskriv ved fejl": Der udskrives en transaktionsrapport, når transmissionen mislykkes.
     - "Udskriv Altid": Der udskrives en transaktionsrapport, uanset om transmissionen gennemføres eller mislykkes.
   - Hvis du indstiller feltet [Udskriv originalt billede] til , udskrives en del af den sendte original på transaktionsrapporten.
   Selvom feltet [Udskriv originalt billede] er indstillet til , kan originalen ikke udskrives, når der anvendes højttaleropkald, direkte transmission, pollingmodtagelse eller transmission med F-kode.

   ###### Sådan annulleres transaktionsrapportindstillingen:

   Tryk på tasten [Udskriv ikke].

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen