# KONTROL AF FAXMEDDELELSER MODTAGET SOM FORTROLIG MODTAGELSE MED F-KODE

## Oversigt

Når en fortrolig fax med F-kode modtages, gemmes den i hukommelsesboksen beskyttet af F-koden. Du skal indtaste udskriftsadgangskoden for at læse den modtagne faxmeddelelse.

- Fortrolige faxmeddelelser prioriteres automatisk i udskriftsjobkøen.
- Faxmeddelelsen slettes automatisk fra hukommelsesboksen, når den er udskrevet.

###### Hvis du ikke kan huske udskriftsadgangskoden:

Du kan ikke se udskriftsadgangskoden på denne maskine. Pas på ikke at glemme adgangskoden. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant, hvis du glemmer eller har behov for at verificere adgangskoden.

###### Sådan udskrives transaktionsrapporten automatisk, når en fortrolig faxmeddelelse med F-kode er modtaget:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport] → [Fortrolig modtagelse] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Maskinen ringer, og faxmeddelelsen modtages

   Der lyder et bip, når modtagelsen stopper.

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Hukommelsesboks]

3. #### Tryk på fanen [Fortroligt]

4. #### Tryk på tasten for den hukommelsesboks, der indeholder den fortrolige faxmeddelelse

   vises i tasterne for de hukommelsesbokse, der har modtaget faxmeddelelser. Tasterne for hukommelsesbokse, der ikke har modtaget faxmeddelelser, er udtonede, og der kan ikke trykkes på dem.

5. #### Indtast udskriftsadgangskoden med de numeriske taster

   Efterhånden som hvert ciffer indtastes, ændres "-" til "*".

   Indtast omhyggeligt den korrekte udskriftsadgangskode. Hvis du trykker forkert, vises en meddelelse, og du vender tilbage til indtastningsskærmen. Hvis du trykker på tasten [Annuller], vender du tilbage til trin 4.

6. #### Tryk på tasten for de modtagne data, du ønsker at kontrollere, og tryk på tasten [Bekræft billede] på handlingspanelet

   Viser det modtagne databillede.
   Tryk på tasten [Udskriv] for at udskrive dokumentet.

Til toppen