# AUTOMATISK REDUKTION AF DET SENDTE BILLEDE

## Oversigt

Hvis bredden af det sendte billede er større end bredden af det papir, der er i den modtagende maskine, reduceres billedet automatisk inden afsendelse, så det passer til den modtagende maskines papirstørrelse..

###### Reducerede størrelser og reduktionsfaktorer

Bredde af sendt billede | Modtagende maskines papirbredde | Reduceret størrelse | Faktor
--- | --- | --- | ---
A3 (11" × 17") | B4 | B4 | 1:0.84
A3 (11" × 17") | A4 (8-1/2" × 11") | A4R | 1:0.71
B4 | A4 (8-1/2" × 11") | A4R | 1:0.84

###### Sådan annulleres afsendelse med automatisk reduktion:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Indstilling af afsendelse med reduktion].
Hvis denne indstilling er deaktiveret, sendes billedet i fuld størrelse, og dele af billedet kan derfor blive afskåret.
Til toppen