# ÆNDRING AF UDSKRIVNINGSINDSTILLINGER FOR TRANSAKTIONSRAPPORTEN (TRANSAKTIONSRAPPORT)

## Oversigt

Der udskrives automatisk en transaktionsrapport for at advare dig, når en internetfaxtransmission mislykkes, eller når en rundsendingstransmission udføres.
Transaktionsrapporten indeholder en beskrivelse af transmissionen (dato, starttidspunkt, navn på destinationen, krævet tid, antal sider, resultat, osv.).

- UDSKRIVNING AF AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILLEDAFSENDELSE

- Transaktionsrapporten udskrives på de betingelser, der er indstillet i "Indstillingsfunktion", men du kan midlertidigt vælge andre betingelser for en transmission.
- For en rundsendingstransmission gælder ændringer i udskrivningsbetingelserne for transaktionsrapporten for alle destinationer.

- Denne funktion kan ikke anvendes i Scannings- eller Dataindtastningsfunktion.

###### Sådan indstilles udskriftbetingelserne for en transaktionsrapport:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Internetfaxindstillinger] → [Indstilling af udskriftsvalg ved transmissionsrapport] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Transaktionsrapport]

4. #### Tryk på tasten for udskriftsindstillinger

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   - Udskrivningsbetingelserne for en transaktionsrapport er følgende:
     - "Udskriv ikke": Der udskrives ikke en transaktionsrapport.
     - "Udskriv ved fejl": Der udskrives en transaktionsrapport, når transmissionen mislykkes.
     - "Udskriv Altid": Der udskrives en transaktionsrapport, uanset om transmissionen gennemføres eller mislykkes.
   - Hvis du indstiller feltet [Udskriv originalt billede] til , udskrives en del af den sendte original på transaktionsrapporten.

   ###### Sådan annulleres transaktionsrapportindstillingen:

   Tryk på tasten [Udskriv ikke].

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen