# INDSTILLING AF FARVETILSTAND

## Oversigt

Du kan vælge farvetilstande, når du skal kopiere.
Farvetilstanden er normalt indstillet på "Fuld farve".

###### Auto

Maskinen registrerer automatisk, om den enkelte original er i farve eller sort & hvid, og skifter til tilsvarende tilstand (fuld farvet for en farvet original eller sort & hvid for en sort & hvid original).

###### 2 Farver

Udtrækker rødlig farve, der bruges i originalen, til at erstatte den med en anden farve og kopierer originalen i denne farve og i sort. Hvis for eksempel blå er den valgte farve, udtrækkes de røde dele i originalen og kopieres i blå farve. Andre farver end rød scannes i sort. (Rødlig farve)
Det er også muligt at udtrække andre farver end sort for at erstatte dem med en anden farve og kopiere originalen i den pågældende farve og i sort. (bortset fra sort)

###### Enkelt farve

Originalen kopieres i en enkelt farve, uanset hvilke farver, der er brugt i originalen.

Når farvetilstand er valgt, kopieres originalen i sort og hvid, hvis du trykker på tasten [Start S/H].

###### Sådan ændres standardindstillingen for farvetilstand:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] → [Indstillinger for initial status] → [Farvetilstand] i "Indstillingstilstand (administrator)".

###### Sådan ændres standardindstillingen for registrering af sort/hvid og farve:

Vælg [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Detekter standard i auto-farvetilstand] i "Indstillingstilstand (administrator)". Når farvetilstanden er indstillet til automatisk, kan det afgørende punkt for skelnen mellem originaler i farve eller sort/hvid indstilles til ét ud af fem niveauer.

## Betjening

### Auto-tilstand

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten [Auto]

   Tryk på , når indstillingerne er lavet.
   Skift farvetilstand manuelt, hvis den ikke skifter korrekt mellem fuld farve og sort/hvid i auto-tilstand.

### Fuld Farve

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten [Fuld farve]

   Tryk på , når indstillingerne er lavet.

### Sort/hvid

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten [S/H]

   Tryk på , når indstillingerne er lavet.

### 2 Farver

###### Kopiering af andre farver end sort i en nærmere angivet farve

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten [2 farver]

3. #### Tryk på tasten [Skift]

4. #### Tryk på tasten [Undtaget sort]

5. #### Tryk på den farve, du ønsker at kopiere

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
   Den farve, du vælger her, kopieres i to farver plus sort.

###### Konvertering af rødlige farver i et dokument til toner af en anden farve for at kopiere i disse farver og sort

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten [2 farver]

3. #### Tryk på tasten [Skift]

4. #### Tryk på tasten [Rødlig farve]

5. #### Tryk på den farve, der sammen med sort skal bruges til kopiering

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
   De rødlige dele erstattes af den farve, du har valgt her, og bruges til kopiering sammen med sort.

### Enkelt farve

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten [Enkelt farve]

3. #### Tryk på tasten [Skift]

4. #### Tryk på den farve, du ønsker at bruge

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

Til toppen