# SCANNING AF ET DOKUMENT TIL POLLINGHUKOMMELSE

## Oversigt

Følg denne procedure for at scanne et dokument ind i hukommelsesboksen til pollingtransmission (Offentlig boks).
Hvis der stadig er et andet dokument i hukommelsesboksen (Offentlig boks), tilføjes det netop scannede dokument til det tidligere dokument. I det tilfælde vil antal pollinggange være det antal, der er valgt til det netop scannede dokument.

## Betjening

1. #### Placer originalen

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Hukommelsesboks]

3. #### Tryk på fanen [Pollinghukommelse]

4. #### Tryk på mappelisten på tasten [Offentlig boks]

5. #### Tryk på tasten [Skift antal gange] på handlingspanelet og vælg antal pollinggange

   Tryk på tasten [Én gang] for at slette originalen efter transmissionen. Tryk på tasten [Ubegrænset] for at gentage transmissionen af en original. Rediger indstillingerne efter behov.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

6. #### Konfigurer indstillingerne af originalen og andre funktioner

   Du kan ikke indstille Program, Timer, Transaktionsrapport, Polling og Dokumentarkivering.

7. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.

Tilbage til toppen