# KOMPRIMERING AF BITMAPDATA FØR AFSENDELSE TIL MASKINEN

## Oversigt

Bitmapbilleddata indeholdt i udskriftsjob kan komprimeres ved brug af bitmapkomprimeringsfunktionen, der er understøttet på sprogniveau af Postscript og PCL6.
Ved at komprimere bitmapbilleddata i JPEG-, RLE-, eller Delta Row-format*1, kan udskriftsjobdata fra printerdriveren reduceres og dermed forbedre den generelle gennemførsel.
Komprimeringsniveauet kan indstilles til "Ingen", "Meget høj kvalitet", "Høj kvalitet", "Middel kvalitet" eller "Kladde".
*1 Når PostScript anvendes, er kun JPEG understøttet.

- Denne funktion er tilgængelig i et Windows-miljø.
- Printerdriver PCL6 eller PS kan anvende denne funktion.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Avanceret].

2. #### Indstil komprimeringsniveauet i [Bitmapkomprimering]

Til toppen