# LISTE OVER SIKKERHEDSINDSTILLINGER

## Oversigt

Nedenfor er en liste over elementer i indstillingsfunktionen, fabriksstandardindstillinger og restriktioner for hvert element.
Afhængig af maskinens specifikationer og installerede periferienheder er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.
U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Sikkerhedsindstillinger
| Skift kodeord
| - | Nej | Ja
| Portkontrol
| Nej | Ja
| Serverport
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 80 | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 443 | Nej | Ja
| FTP-UDSKRIFT
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 21 | Nej | Ja
| RAW-udskrift
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nej | Ja
| LPD
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 515 | Nej | Ja
| IPP
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 631 | Nej | Ja
| IPP-SSL
| Deaktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 443 | Nej | Ja
| Modtag tandemudskrift
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nej | Ja
| PC-scanning
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 52000 | Nej | Ja
| Fjernbetjeningspanel
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 5900 | Nej | Ja
| SNMPD
| Aktiver | Nej | Ja
| Telnet
| Aktiver | Nej | Ja
| NBT/WINS
| Deaktiver | Nej | Ja
| JCP
| Deaktiver | Nej | Ja
| RARP
| Deaktiver | Nej | Ja
| SMTP
| Aktiver | Nej | Ja
| WSD
| Aktiver | Nej | Ja
| Udvidelse af USB-enhed*1
| Aktiver | Nej | Ja
| Sharp OSA (udvidelsesplatform)
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 10080 | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| Portnummer
| 10443 | Nej | Ja
| Klientport
| Nej | Ja
| HTTP
| Aktiver | Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| FTP
| Aktiver | Nej | Ja
| FTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| SMTP
| Aktiver | Nej | Ja
| SMTP-SSL
| Aktiver | Nej | Ja
| POP3
| Aktiver | Nej | Ja
| POP3-SSL
| Aktiver | Nej | Ja
| SNMP-TRAP
| Aktiver | Nej | Ja
| Besked ved afsluttet job
| Aktiver | Nej | Ja
| LDAP
| Aktiver | Nej | Ja
| LDAP-SSL
| Aktiver | Nej | Ja
| SMB/WINS
| Aktiver | Nej | Ja
| SNTP
| Deaktiver | Nej | Ja
| mDNS
| Deaktiver | Nej | Ja
| Send tandemudskrift
| Aktiver | Nej | Ja
| Filterindstilling
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for IP-adresse-filter
| Nej | Ja
| Filterfunktion
| Tilladt | Nej | Ja
| Filteradresse 1 til 4
| Nej | Ja
| IP-adresse, start
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| IP-adresse, slut
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Indstillinger for MAC-adresse-filter
| Nej | Ja
| Filteradresse 1 til 10
| 000000000000 | Nej | Ja
| Indstillinger for SSL
| Nej | Ja
| Serverport
| Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| IPP-SSL
| Deaktiver | Nej | Ja
| Omdiriger HTTP til HTTPS på adgangswebsiden til enhed
| Deaktiver | Nej | Ja
| Klientport
| Nej | Ja
| HTTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| FTPS
| Aktiver | Nej | Ja
| SMTP-SSL
| Aktiver | Nej | Ja
| POP3-SSL
| Aktiver | Nej | Ja
| LDAP-SSL
| Aktiver | Nej | Ja
| Niveau for kryptering
| Lav | Nej | Ja
| Certifikatinformation
| - | Nej | Ja
| IEEE802.1X-indstilling
| Nej | Ja
| IEEE802.1X-godkendelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| EAP-godkendelsesmetode
| EAP-TLS | Nej | Ja
| EAP-brugernavn
| - | Nej | Ja
| Adgangskode
| - | Nej | Ja
| Servergodkendelse
| Aktiver | Nej | Ja
| EAP-timeout
| 10 sekunder | Nej | Ja
| Antal nye EAP-forsøg
| 3 gange | Nej | Ja
| Certifikatinformation
| - | Nej | Ja
| Indstillinger for datasletning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Frigiv lås på fil-/mappehandlinger
| - | Nej | Ja
| IPsec-indstillinger
|  | Nej
| IPsec
| Deaktiver | Nej | Ja
| IKEv1-indstillinger
|  | Nej
| Forhåndsdelt nøgle
| - | Nej | Ja
| SA-levetid (tid)
| 28800 sekunder | Nej | Ja
| SA-levetid (størrelse)
| 28800 KB | Nej | Ja
| IKE-levetid
| 30 sekunder | Nej | Ja
| IPsec-regler
| - | Nej | Ja
| Udskriv skjult mønster
| Nej | Ja
| Standardindstillinger
| Indstilling for udskrivning af skjult mønster
| Standard | Nej | Ja
| Udskriftsfarve
| Sort | Nej | Ja
| Belysning
| Standard | Nej | Ja
| Skriftstørrelse
| 48 point | Nej | Ja
| Vinkel
| 0 gr. | Nej | Ja
| Skriftstil
| Standard | Nej | Ja
| Kamuflagemønster
| Mønster 1 | Nej | Ja
| Udskrivningsmetode
| Positiv | Nej | Ja
| Indst. af udskriftsindhold
| Nej | Ja
| Forindstillet ord
| KOPIER IKKE | Nej | Ja
| Forudindstillet tekst
| Deaktiver | Nej | Ja
| Enhedsserienummer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Job-id for konto
| Deaktiver | Nej | Ja
| Loginnavn/brugernummer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Kontrolnr.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Dato/tid
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver direkte indtastning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Kontrast
| Nej | Ja
| Sort
| 5 | Nej | Ja
| Magenta
| 5 | Nej | Ja
| Cyan
| 5 | Nej | Ja
| Gul
| 5 | Nej | Ja
| Registrering af brugerdefineret tekst
| - | Nej | Ja
| Udskrivning af sporingsoplysninger
| - | Nej | Ja
| Udskriftsindstillinger for sporingsoplysninger
| Deaktiver | Nej | Ja
| Udskriftsoplysninger
| Nej | Ja
| Enhedsserienummer
| Aktiver | Nej | Ja
| Tekst
| Deaktiver | Nej | Ja
| Job-id for konto
| Aktiver | Nej | Ja
| Loginnavn/brugernummer
| Aktiver | Nej | Ja
| Dato/tid
| Aktiver | Nej | Ja
| Vælg udskriftsfarve
| Sort | Nej | Ja
| Udskriftsposition
| Nej | Ja
| Lodret position
| Nej | Ja
| Udskriv øverste side af papiret
| Deaktiver | Nej | Ja
| Udskriv nederste side af papiret
| Aktiver | Nej | Ja
| Vandret position
| Nej | Ja
| Udskriv venstre side af papiret
| Aktiver | Nej | Ja
| Udskriv højre side af papiret
| Deaktiver | Nej | Ja
| Vælg job til udskrivning
| Nej | Ja
| Kopi
| Aktiver | Nej | Ja
| PRINTER
| Aktiver | Nej | Ja
| Udskriver (dokumentarkivering)
| Aktiver | Nej | Ja
| Udskrivningslister
| Aktiver | Nej | Ja
| Initialiser privatdata/data i maskine
| - | Nej | Ja

*1 Vises, når programkommunikationsmodulet eller produktkoden for det eksterne kontomodul er aktiveret
*2 Vises, når netværksscanningsfunktionen er aktiveret
Til toppen