# UDSKRIFTSINDSTILLINGER FOR FANEPAPIR OG UDSKRIVNING

## Oversigt

Denne funktion bruges til udskrivning af tekst på fanebladene på fanepapir.
Der er to metoder: "Fanepapirindstillinger" og "Fanepapirudskrift".

###### Fanepapir indstillinger (kun PCL6 og PS)

Opret den tekst, der skal udskrives på fanepapir, i et program, og vælg tekstforskydningsafstand i [Fanepapirindstillinger] på fanen [Avanceret] i vinduet med visning af egenskaber for printerdriveren. Teksten udskrives på fanerne.

###### Fanepapirudskrivning (kun PCL6)

Der udskrives faneark, mens de ligger mellem de ønskede sider.
Indtast den tekst, du vil have udskrevet på fanebladene, i [Fanepapirudskrift] på fanen [Specialfunktioner] i vinduet med visning af egenskaber for printerdriveren. Angiv de detaljerede indstillinger som fanernes størrelse, startposition, afstanden mellem fanerne og de sidenumre, hvor der indlægges faneark.

Disse funktioner er tilgængelige i et Windows-miljø.

## Betjening

### Windows

### Fanepapir indstillinger (kun PCL6 og PS)

Forbered de data, der skal udskrives på fanepapiret, i et program og følg denne procedure:

1. #### Klik på fanen [Avanceret] og klik på knappen [Fanepapirindstillinger]

2. #### Vælg forskydningsafstand for billedet ved at indtaste en værdi direkte eller klikke på knappen

3. #### Vælg papirkilde og papirtype

   Klik på fanen [Papir] og vælg "Papirkilde" og "Papirtype".
   Vælg i "Papirkilde" den bakke, du vil lægge papiret i. Vælg [Fanepapir] i "Papirtype".

   - Fanepapir kan lægges i den manuelle feeder, bakke 4 og bakkerne med stor kapacitet.
   - Vælg på maskinen desuden den papirtype, der er i bakken med fanepapir, i [Fanepapir].

### Fanepapirudskrivning (kun PCL6)

Åbn de data, du vil indsætte fanepapir i, og vælg indstillingerne.

1. #### Klik på fanen [Specialfunktioner]

2. #### Vælg [Fanepapirudskrift] og klik på knappen [Indstillinger]

3. #### Vælg indstillinger for faneposition

   Brug de eksisterende indstillinger for gængse papirtyper, for eksempel [LT-5tab-A] i "Brugerindstillinger". For andre typer fanepapir kan den første fanes placering, afstanden mellem fanerne og fanens vandrette og lodrette dimensioner indtastes direkte eller ændres med knappen . Vælg desuden fanepapirets størrelse i "Papirstørrelse".
   Fanepapirindstillingerne kan gemmes, og en gemt fil kan åbnes i "Brugerindstillinger".

4. #### Vælg sideindstillinger

   Angiv de sider, hvor du vil indsætte fanepapir, og indtast den tekst, du vil udskrive på fanerne. Vælg også skrifttype, og juster layoutet.
   - Fanepapir kan lægges i den manuelle feeder, bakke 4 og bakkerne med stor kapacitet.
   - Vælg på maskinen desuden den papirtype, der er i bakken med fanepapir, i [Fanepapir].

Til toppen