# TILFØJELSE AF SKILLEARK, NÅR DER UDSKRIVES PÅ OVERHEADTRANSPARENTER

## Oversigt

Når der udskrives på transparenter, forhindrer denne funktion overheadarkene i at klistre sammen ved at indsætte et ark papir mellem hver transparent. Hvis det er nødvendigt, udskrives det samme indhold som på hver transparent også på det tilsvarende skilleark.

Windows PPD-printerdriveren understøtter ikke denne funktion.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Specialfunktioner]

2. #### Vælg [Overheadtransparenter] og klik på knappen [Indstillinger]

3. #### Vælg indstillinger for overheadtransparenterne.

   Hvis feltet [Udskrevet] er afkrydset med , udskrives det samme indhold, som er trykt på transparenten, også på skillearket. Konfigurer om nødvendigt [Papirkilde] eller [Papirtype].
   - Transparenter kan lægges i den manuelle feeder, bakke 4 og bakkerne med stor kapacitet.
   - Vælg på maskinen desuden den papirtype, der er i bakken med transparenter, i [Transparent].

### Macintosh

1. #### Vælg [Printerfunktioner]

2. #### Vælg [Transparentskilleark] i [Sæt funktion]

3. #### Vælg indstillinger for overheadtransparenterne.

   Hvis [Til (udskrevet)] er valgt under "Transparentskilleark", vil samme indhold, som trykkes på transparenten, også blive trykt på skillearket. Konfigurer om nødvendigt [Papirkilde] eller [Papirtype].
   - Transparenter kan lægges i den manuelle feeder, bakke 4 og bakkerne med stor kapacitet.
   - Vælg på maskinen desuden den papirtype, der er i bakken med transparenter, i [Transparent].

Til toppen