# ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE

## Oversigt

Tryk på denne tast for at angive størrelsen ved afsendelse som en papirstørrelse.
Hvis scanningsstørrelsen f.eks. er A4 (8-1/2" × 11"), og afsendelsesstørrelsen er B5 (5-1/2" × 8-1/2"), formindskes billedet før transmission.

Afsendelsesstørrelsen kan ikke angives, når der er valgt [På langs] for scanningsstørrelsen, eller når scanningsstørrelsen er angivet med talværdier.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Original]

2. #### Tryk på tasten "Afs.str."

3. #### Tryk på tasten med den ønskede papirstørrelse

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   Afhængig af papirstørrelsen, der er angivet for "Scanningsstørrelse", er det måske ikke muligt at vælge visse størrelser for "Afs.str.".

4. #### Tryk på tasten "Billedretning" med den samme retning som det originale billede

   Hvis denne indstilling ikke er korrekt, bliver der ikke transmitteret et passende billede.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   Faktoren, der bruges til reduktion eller forstørrelse af originalen, kommer frem mellem "Scanningsstørrelse" og "Afs.str.".
   Vælg [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Indstillinger For billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Billedretning ] for at konfigurere standardindstillingen for billedretning.

Til toppen