# ÅBNING AF LAGREDE KOPIINDSTILLINGER (ÅBN PROGRAM)

## Oversigt

Denne funktion gemmer forskellige indstillinger kollektivt som ét program. Hvis du lagrer et program, er det nemt at hente og bruge det igen.
For eksempel kan man forestille sig, at CAD-tegninger i A3-størrelse (11" x 17") kopieres en gang om måneden til arkivering ved brug af følgende indstillinger:

- CAD-tegningerne i A3-størrelse (11" × 17") formindskes til A4-størrelse (8-1/2" × 11").
- For at reducere papirforbruget til det halve bruges der 2-sidet kopiering.
- Marginskift bruges til at afsætte en margin til arkiveringshuller.

Når et jobprogram ikke er gemt | Når et jobprogram er gemt
--- | ---
Indstiller A3 (11" × 17") til reduktion til A4 (8-1/2" × 11") Changes the exposure setting Indstiller 2-sidet kopiering Indstiller margener Indstiller huller Tryk på tasten [Start farve] eller på [Start S/H] | Vælger kopiindstillinger Tryk på tasten [Start farve] eller på [Start S/H]
Denne metode kræver flere indstillinger og tager tid. Den kan desuden medføre indstillingsfejl. | Denne metode kræver ikke flere indstillinger og tager ingen tid. Du kan desuden kopiere uden at få indstillingsfejl.

- Der kan gemmes op til 48 programmer.
- Programindstillingerne gælder, også selvom der slukkes på hovedafbryderen.
- Sådan lagres et program
  Tryk på tasten [Programregistrering], der vises på handlingspanelet, når du er på en hvilken som helst tilstandsskærm.
  - LAGRING AF ET PROGRAM

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Åbn program] på handlingspanelet

   Hvis du trykker på tasten [Tilføj til foretrukne] eller [Registrer til startside] på handlingspanelet, kan du registrere en programgenvejstast.

2. #### Tryk på tasten for det program, du vil hente

   De lagrede indstillinger for programmet anvendes.

Til toppen