# LISTE OVER SYSTEMINDSTILLINGER

## Oversigt

Nedenfor er en liste over elementer i indstillingsfunktionen, fabriksstandardindstillinger og restriktioner for hvert element.
Afhængig af maskinens specifikationer og installerede periferienheder er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.

### TOTALT ANTAL

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
TOTALT ANTAL | - | Ja | Ja
Jobtæller | - | Ja | Ja
| Enhedstæller
| - | Ja | Ja

### Standardindstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Standardindstillinger
| Ja | Ja
| Indstil ur
| Ja | Ja
| Angiv tidszone
| - | Ja | Ja
| Indstillinger for dato og tid
| - | Ja | Ja
| Synkroniser med Internet Time Server
| Deaktiver | Ja | Ja
Indstilling af sommertid | Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Vælg indstillingstype
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Starttid
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Færdiggørelsestid
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Justeringstid
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
Standardformat | Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Keyboardvalg
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja

### Listeudskrivning (bruger)

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Listeudskrivning (bruger)
| Ja | Ja
| Liste over alle generelle indstillinger
| - | Ja | Ja
| Printertestside
| - | Ja | Ja
| Sender adresseliste
| - | Ja | Ja
| Liste over mapper til dokumentarkivering
| - | Ja | Ja

### Indstillinger for papirbakke

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Indstillinger for papirbakke
| Ja | Ja
| Auto Bakkeskift
| Aktiver | Nej | Ja
| Bakke 1
| Almindeligt, A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Bakke 2
| Almindeligt, A4 (8-1/2" × 11") | Ja | Ja
| Bakke 3
| Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Bakke 4
| Ja | Ja
| Bakke 5*1, 2, 3
| Almindeligt, A4 (8-1/2" × 11") *1, 2 Almindeligt, Auto-AB (Auto-Inch) *3 | Ja | Ja
| Bakke 6*3
| Almindeligt, A3 (11" × 17") | Ja | Ja
| Bakke 7*4
| Almindeligt, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Bakke 8*4
| Almindeligt, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Manuel feeder*5
| Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Vælg lignende størrelser for autodetekt
| Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Inch: 8-1/2" x 14" | Ja | Ja
| Inserter (øverste)*6
| Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Inserter (nederste)*6
| Almindelig, Auto-AB (Auto-Inch) | Ja | Ja
| Registrering af skræddersyet størrelse (bypass)
| Brugerdef. 1 til 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Ja | Ja

*1 når en bakken med stor kapacitet (MX-LC12) er installeret
*2 når en bakken med stor kapacitet (MX-LC13 N) er installeret
*3 Når bakken med stor kapacitet er installeret
*4 Når der er installeret to bakker med stor kapacitet
*5 Når en manuel feeder er installeret
*6 Når der er installeret en skillearks-føder.

### Papirtyperegistrering

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Papirtyperegistrering
| - | Ja | Ja

### Printertilstand

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Printertilstand
| Ja | Ja
| Standardindstillinger
| Ja | Ja
| Originaler
| 1 sæt kopier | Ja | Ja
| Retning
| Stående | Ja | Ja
| Standardpapirstørrelse
| A4 (8-1/2" x 11") | Ja | Ja
| Standardudkastbakke
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Standardpapirtype
| Almindeligt papir | Ja | Ja
| Indstilling af standardopløsning
| 600 dpi (høj kvalitet) | Ja | Ja
| Spær print blanke sider
| Deaktiver | Ja | Ja
| Linjetykkelse
| 5 | Ja | Ja
| 2-sidet print
| 1-sidet | Ja | Ja
| Farvetilstand
| Auto | Ja | Ja
| N-op udskriv
| 1-op | Ja | Ja
| Tilpas til side
| Aktiver | Ja | Ja
| Output
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Ja | Ja
| Udskriv pr. enhed
| Aktiver | Ja | Ja
| Hæftested*
| Deaktiveret | Ja | Ja
| Hulning*
| Deaktiver | Ja | Ja
| Foldning*
| Deaktiver | Ja | Ja
| Rygfoldning*
| Indvendigt | Ja | Ja
| Papirstørrelse til Z-foldning*
| Aktiveret alle | Ja | Ja
| C-foldning*
| Udskriftside: Fold indeni Retning: Højre åben | Ja | Ja
| Harmonikafoldning*
| Åben retning: Højre åben | Ja | Ja
| Dobbeltfoldning*
| Udskriftside: Fold indeni Retning: Højre åben | Ja | Ja
| Halv foldning*
| Udskriftside: Indvendig | Ja | Ja
| Indstillinger for beskæringsbredde*
| 2,0 mm | Ja | Ja
| Hurtig fil
| Deaktiver | Ja | Ja
| PCL-indstillinger
| Ja | Ja
| PCL-symbolsætindstillinger
| PC-8 | Ja | Ja
| PCL skrifttypeindstilling
| Intern Skrifttype, 0: Courier | Ja | Ja
| PCL-linjeføderkode
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ja | Ja
| Bred A4
| Deaktiver | Ja | Ja
| PostScript-indstillinger
| Ja | Ja
| Udskriv PS-fejl
| Deaktiver | Ja | Ja
| Binær behandling
| Deaktiver | Ja | Ja

*1 Afhængig af maskinens specifikationer og installerede periferienheder er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.

### Dok.-arkiveringskontrol

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Dok.-arkiveringskontrol
| - | Ja | Ja

### USB-Enhed Kontrol

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| USB-Enhed Kontrol
| - | Ja | Ja
| Identificeret enhed
| - | Ja | Ja
| Driver
| - | Ja | Ja

### Driftsindstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Driftsindstillinger
| Nej | Ja
| Funktionen Forstør visning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Lyd ved tastetryk
| Mellem | Nej | Ja
| Tastlyd ved start
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstilling af automatisk sletning
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Annuller timer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstilling af tid for visning af meddelelser
| 6 sekunder | Nej | Ja
| MFP Indstilling Af Vis Sprog
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Nej | Ja
| Indstilling af standardvisning
| Hjemmeskærm | Nej | Ja
| Vis menuen Foretrukne som standard
| Deaktiver | Nej | Ja
| Vis handlingspanel som standard
| Aktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af jobprioritering
| Deaktiver | Nej | Ja
| Frakoble univ. bakkeprint
| Deaktiver | Nej | Ja
| Skift visning af antal sæt for jobstyring
| Resterende sæt | Nej | Ja
| Indstil. af tastfunktion
| 0,0 sekunder | Nej | Ja
| Bloker auto. gentagelse af tast
| Deaktiver | Nej | Ja
| Tid til at acceptere indtastning af lang berøring
| 0,5 sekunder | Nej | Ja
| Dobbelttryk intervalindstilling
| 0,5 sekunder | Nej | Ja
| Deaktivering af justering af ur
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af omslag/skilleark
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver manuel finishing
| Deaktiver | Nej | Ja
| Angiv tastaturprioritet*1
| Softwaretastatur | Nej | Ja
| Vis aktuel sti i Systemindstillinger
| Aktiver | Nej | Ja
| Anvend link til aktuel sti
| Aktiver | Nej | Ja
| Oprindelig originaloptællingsindstilling
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Saml 10-tastnummer i stigende rækkefølge fra øverste venstre
| Deaktiver | Nej | Ja
| Vis indstilling for mønster, MFP
| Mønster 1 | Nej | Ja
| Indstilling af forhåndsvisning
| Nej | Ja
| Indst. for tjek af modt. billeddata
| Deaktiver | Nej | Ja
| Genfind fil i dokumentarkivering
| Nej | Ja
| Hovedmappe/hurtigfilmappe
| Liste | Nej | Ja
| Brugerdefineret mappe
| Liste | Nej | Ja
| Papiregenskab
| Nej | Ja
| Oprindelige statusindstillinger for ændring af måleenhed for papirvægt
| lb. bond (g/m2) | Nej | Ja
| Indstilling af fjernbetjening
| Nej | Ja
| Fjernbetjening – software
| Nej | Ja
| Betjeningsrettigheder
| Forbudt | Nej | Ja
| Vis skærm til indst. af adgangskode
| Vis på både pc og MFP | Nej | Ja
| Betjening fra specificeret pc
| Nej | Ja
| Betjeningsrettigheder
| Forbudt | Nej | Ja
| Værtsnavn eller IP-adresse for pc
| - | Nej | Ja
| Vis skærm til indst. af adgangskode
| Vis på både pc og MFP | Nej | Ja
| Betjening af bruger med adgangskode
| Nej | Ja
| Betjeningsrettigheder
| Forbudt | Nej | Ja
| Vis skærm til indst. af adgangskode
| Vis på både pc og MFP | Nej | Ja
| Cookieindstillinger
| Gemmes ikke | Nej | Ja
| Indstilling for soft.-tast., skabelon
| - | Nej | Ja
| Indstilling for tilpasning af taster*2
| - | Nej | Ja
| Vis indstilling af tilstandsnøglen
| - | Nej | Ja
| Registrering af Hovedskærm
| - | Nej | Ja
| Indstilling for forside*2
| - | Nej | Ja

*1 Når der er installeret et eksternt tastatur
*2 Kan ikke indstilles på maskinen. Kan kun indstilles i Indstillingsfunktion (webversion). (Administratorrettigheder er påkrævet).

### Enhedskontrol

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Enhedskontrol
| Nej | Ja
| Indstilling af originalstørrelsesføler
| Nej | Ja
| Kombination for registrering af originalstørrelse
| AB-1 (INCH-1) | Nej | Ja
| Annuller registrering på glasplade
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af dokumentfeeder
| Deaktiver | Nej | Ja
| Original fødningsmetode
| Alt deaktiveret | Nej | Ja
| Deaktivering af duplex
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af bakke med stor kapacitet*1
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af bakkeindstillinger
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af finisher*2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af manuel feeder*3
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af inserter*4
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af offset*2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af hæfter*2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Automatisk ryghæftning*5
| Aktiver | Nej | Ja
| Justering af falsposition for hæftefals*5
| Hver 0 mm | Nej | Ja
| Finjustering af hæfteposition for ryghæftning*6
| 0 | Nej | Ja
| Deaktivering af hullemask.*7
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af foldeenhed*8
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af beskæringsmodul*9
| Deaktiver | Nej | Ja
| Afbrydelse af Stabler 1*9
| Deaktiver | Nej | Ja
| Afbrydelse af Stabler 2*9
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af Farvetilstand*10
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstilling af automatisk papirvalg
| Almindeligt papir | Nej | Ja
| Stabelindstillinger
| Nej | Ja
| Ekstra stabel indstillinger
| Tillad ikke | Nej | Ja
| Automatisk omskifterindstilling
| Nej | Nej | Ja
| Tandemforbindelse, indstilling
| Nej | Ja
| IP-adresse for slavemaskine
| 0.0.0.0 | Nej | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nej | Ja
| Tandem Mode
| Nej | Ja
| Deaktivering af mastermaskinfunktion
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af slavemaskinfunktion
| Deaktiver | Nej | Ja
| Detekter Standard i automatisk farvetilstand
| 3 (Normal) | Nej | Ja
| Auto skift mellem finisherbakker *2
| - | Nej | Ja
| Registreringstilpasning
| - | Nej | Ja
| Optimering af en harddisk
| - | Nej | Ja
| Funktion til rengøring af fikseringsenhed
| Aktiver | Nej | Ja
| Funktion til rengøring af PTC
| - | Nej | Ja
| Funktion til rengøring af MC
| - | Nej | Ja
| Udskrivningslister
| Ensidet | Nej | Ja
| Reduktion af sorte striber
| Deaktiver | Nej | Ja
| Statusindikatorindstil.
| - | Nej | Ja
| Vis advarselsmeddelelse for registrering af sorte striber.
| Deaktiver | Nej | Ja

*1 Når der er installeret en bakke med stor kapacitet
*2 Når der er installeret en ryg-finisher eller finisher
*3 Når den manuelle feeder er installeret
*4 Når inserteren er installeret
*5 Når ryg-finisheren er installeret
*6 Når hullemodulet er installeret
*7 Når foldeenheden er installeret
*8 Når beskæringsmodulet er installeret
*9 Når der er opstået et farverelateret problem
*10 Når der er installeret to aflægsbakker
*11 Når statusindikatoren er installeret

### Indstillinger For Kopifunktion

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Indstillinger For Kopifunktion
| Nej | Ja
| Indstillinger For Normalstatus
| Nej | Ja
| Farvetilstand
| Fuld Farve | Nej | Ja
| Papirbakke
| - | Nej | Ja
| Belysningstype
| Auto | Nej | Ja
| Zoomfaktor
| 100% | Nej | Ja
| 2-sidet kopi
| 1-side til 1-side | Nej | Ja
| Output
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Nej | Ja
| Offset
| Aktiver | Nej | Ja
| Indstillinger For Kopifunktion
| Nej | Ja
| Justering af kopibelysning
| Nej | Ja
| Farve
| Glasrude: 5 (Normal) Dokument-Feeder: 5 (Normal) | Nej | Ja
| Sort/hvid
| Glasrude: 5 (Normal) Dokument-Feeder: 5 (Normal) | Nej | Ja
| Indstilling af drejet kopiering
| Drejet kopiering | Nej | Ja
| Tilføj/ændr ekstra zoomsatser
| - | Nej | Ja
| Angiv et maksimum for kopiantal pr. job
| 9999 | Nej | Ja
| Standardmarginskift, valg
| Nej | Ja
| Side 1
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Side 2
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Rader bredde, justering
| Nej | Ja
| Bredde på afstand til kant
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Bredde på afstand til midten
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Foreløbig indstilling til flere fotografier
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Layout
| Venstre til Højre/Højre, og Ned | Nej | Ja
| Kant
| Ingen Udskrivning | Nej | Ja
| Kortformat, indstillinger
| Nej | Ja
| Originalstørrelse
| X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nej | Ja
| Tilpas til side
| Deaktiver | Nej | Ja
| Automatisk ryghæftning*
| Aktiver | Nej | Ja
| Indledende fanebladsindstilling
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af program
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af automatisk papirvalg
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstilling for automatisk valg af papirpakke
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af registrering af brugerdefineret billede
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af afsendelse under kopiering
| Deaktiver | Nej | Ja
| S/H 600 dpi × 600 dpi Scantilstand for dokumentføderen
| Deaktiver | Nej | Ja
| S/H Hurtigscan. fra dokumentglasset
| Aktiver | Nej | Ja
| Automatisk clear før kopijob udføres
| Deaktiver | Nej | Ja
| Farvetilpasninger
| Nej | Ja
| Initial farvebalance indstilling
| Standardfabrikstilstand | Nej | Ja
| Automatisk farvekalibrering
| - | Nej | Ja

* Når der er installeret en ryg-finisher

### Printerindstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Printerindstillinger
| Nej | Ja
| Standardindstillinger
| Nej | Ja
| Deaktiver udskrivning af infoside
| Aktiver | Nej | Ja
| Deaktiver udskrivning af testside
| Deaktiver | Nej | Ja
| Automatisk skift til A4/Letter
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Nej | Ja
| Udskriftsbelysningsniveau
| Nej | Ja
| Farve
| 3 (Normal) | Nej | Ja
| Sort/hvid
| 3 (Normal) | Nej | Ja
| Justering af CMYK-belysning
| Alle 0 | Nej | Ja
| Indstillinger for manuel feeder*
| Nej | Ja
| Aktiver detekteret papirstørrelse i bypass-bakke
| Deaktiver | Nej | Ja
| Aktiver valgt papirtype i bypass-bakke
| Aktiver | Nej | Ja
| Ekskluder bypass-bakke fra auto. valg af papir
| Deaktiver | Nej | Ja
| Job, spoolkø
| Aktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af USB Hukommelse Direkte Udskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af Netværksmappe Direkte Udskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af afsendelse under udskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Interfaceindstillinger
| Nej | Ja
| Hexadecimal dumptilstand
| Deaktiver | Nej | Ja
| I/O-timeout
| 60 sekunder | Nej | Ja
| Tilslut USB-port
| Aktiver | Nej | Ja
| USB-port, emulationsskift
| Auto | Nej | Ja
| Tilslut netværksport
| Aktiver | Nej | Ja
| Emulering af netværksport
| Auto | Nej | Ja
| Portskiftemetode
| Skift efter jobafslutning | Nej | Ja
| Automatisk farvekalibrering
| - | Nej | Ja

* Når den manuelle feeder er installeret

### Billedafsendelsesindstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Billedafsendelsesindstillinger
| Nej | Ja
| Driftsindstillinger
| Nej | Ja
| Standardindstillinger
| Nej | Ja
| Hold indstillinger et stykke tid, efter at scanningen er færdig.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstilling af standardvisning
| E-mail | Nej | Ja
| Standardvalg af adressebog
| Nej | Ja
| Anvend kun adresser for afsendelsesfunktioner
| Aktiver | Nej | Ja
| Kategori, der skal vises som standard
| Ingen | Nej | Ja
| Vis alle adressetyper uanset den aktuelt viste funktion.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Udvidelse af adressebogen
| Aktiver | Nej | Ja
| Billedretning
| Stående | Nej | Ja
| Indstilling af standardopløsning
| Nej | Ja
| Scanner
| Anvend opløsn. indstillet ved gem: Deaktiveret, 200 × 200 dpi | Nej | Ja
| E-mail
| Anvend opløsn. indstillet ved gem: Deaktiveret, 200 × 200 dpi | Nej | Ja
| Indstillinger for standardbelysning
| Auto | Nej | Ja
| Standardoriginalbilledtype
| Tekst | Nej | Ja
| Skarphed
| 3 (Normal) | Nej | Ja
| Kontrast
| 3 (Normal) | Nej | Ja
| Tvungen indtastning af adr.-tast v. rundsending
| Deaktiver | Nej | Ja
| Lyd ved afsluttet scanning
| Mellem | Nej | Ja
| Deaktiver ændring af visningsrækkefølge
| Deaktiver | Nej | Ja
| Tilbageholdelsesindstilling for Modtagne data-udskrift
| Deaktiver | Nej | Ja
| Standardbekræftelsesstempel*1
| Deaktiver | Nej | Ja
| Rader bredde, justering
| Nej | Ja
| Bredde på afstand til kant
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Bredde på afstand til midten
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Tidsangivet udskrift af modtagne data
| Deaktiver | Nej | Ja
| Aktiver/deaktiver indstillinger
| Nej | Ja
| Indstillinger for deaktivering af registrering
| Nej | Ja
| Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af destination fra webside*2
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af program
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af hukom.-boks
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning*2
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver registrering via Network Scanner Tool*2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af Videresending via netværk
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for Deaktiver transmission
| Nej | Ja
| Deaktiver valg fra adressekartotek
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver direkte indtastning
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Indstilling af eget navn og destination
| Nej | Ja
| Afsenders dataregistrering
| - | Nej | Ja
| Vælg registrering af eget navn
| - | Nej | Ja
| Scanningsindstillinger
| Nej | Ja
| Scanningsindstillinger
| Nej | Ja
| Standardafsendersæt
| - | Nej | Ja
| Standard farvetilstand indstillinger
| Nej | Ja
| Scanner fælles
| (Intet element)
| Auto | Nej | Ja
| (Intet element)
| Gråtoner | Nej | Ja
| Deaktiver ændring af S/H-indstilling i automode
| Deaktiver | Nej | Ja
| Fælles for e-mails
| (Intet element)
| Auto | Nej | Ja
| (Intet element)
| Gråtoner | Nej | Ja
| Deaktiver ændring af S/H-indstilling i automode
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstilling af stardardfilstørrelse
| Scanner fælles
| Nej | Ja
| Filformat
| PDF | Nej | Ja
| Sort/hvid
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Farve/Gråtone
| Mellem | Nej | Ja
| Fremh. sort bogst.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Angivet antal sider pr. fil
| Deaktiver | Nej | Ja
| Antal sider
| 1 | Nej | Ja
| E-mail
| Nej | Ja
| Filformat
| PDF | Nej | Ja
| Sort/hvid
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Farve/Gråtone
| Mellem | Nej | Ja
| Angivet antal sider pr. fil
| Deaktiver | Nej | Ja
| Antal sider
| 1 | Nej | Ja
| Komprimeringstype ved rundsending
| Nej | Ja
| Sort/hvid
| MH (G3) | Nej | Ja
| Farve/Gråtone
| Mellem | Nej | Ja
| Fremh. sort bogst.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Maksimal størrelse af vedhæftede data
| Ubegrænset | Nej | Ja
| Maks. størrelse af vedhæftede data (FTP/Netværksmappe)
| Ubegrænset | Nej | Ja
| Bcc-indstilling
| Nej | Ja
| Aktiver Bcc
| Deaktiver | Nej | Ja
| Vis Bcc-adresse på jobstatusskærmen
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver scanningsfunktion
| Nej | Ja
| Pc-scan
| Deaktiver | Nej | Ja
| Standardadresseindstilling
| Deaktiver | Nej | Ja

*1 Når bekræftelsesstempelenheden er installeret
*2 Når netværksforbindelse er aktiveret
*3 Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande og områder.

### Dok.-arkiv.-indstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Dok.-arkiv.-indstillinger
| Nej | Ja
| Standardtilstand, indstillinger
| Delingstilstand | Nej | Ja
| Indstilling af sorteringsmetode
| Dato | Nej | Ja
| Administratortilladelsesindstilling
| Nej | Ja
| Slet fil
| Deaktiver | Nej | Ja
| Slet mappe
| Deaktiver | Nej | Ja
| Skift kodeord
| Deaktiver | Nej | Ja
| Slet alle hurtigfiler
| Nej | Ja
| Slet nu
| - | Nej | Ja
| Slet hurtigfiler ved opstart
| Aktiver | Nej | Ja
| Billedretning
| Stående | Nej | Ja
| Standard farvetilstand indstillinger
| Auto | Nej | Ja
| Indstillinger for standardbelysning
| Auto | Nej | Ja
| Standardoriginalbilledtype
| Tekst | Nej | Ja
| Indstilling af standardopløsning
| 600 × 600 dpi | Nej | Ja
| Farvedata kompressionsforhold indstilling
| Middel komp. | Nej | Ja
| Lyd ved afsluttet scanning
| Mellem | Nej | Ja
| Standardudkastbakke*1
| Varierer afhængigt af maskinkonfigurationen | Nej | Ja
| Deaktivering af tekst-/stempeludskrivning ved genudskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Batchprint-indstillinger
| Nej | Ja
| Valg af [Alle brugere] er ikke tilladt.
| Aktiver | Nej | Ja
| Valg af [Bruger ukendt] er ikke tilladt.
| Aktiver | Nej | Ja
| Rader bredde, justering
| Nej | Ja
| Bredde på afstand til kant
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Bredde på afstand til midten
| 10 mm (1/2") | Nej | Ja
| Kortformat, indstillinger
| Nej | Ja
| Originalstørrelse
| X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nej | Ja
| Tilpas til gemt str.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indst. af gem/slet efter filudskrivning
| Gem | Nej | Ja
| Indstilling for Scan til ekstern hukommelsesenhed
| Nej | Ja
| Standard farvetilstand indstillinger
| Auto | Nej | Ja
| Deaktiver ændring af S/H indstilling i automode
| Deaktiveret | Nej | Ja
| Indstilling Af Standardfilstørrelse
| Nej | Ja
| Filtype
| PDF | Nej | Ja
| Sort/hvid
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Farve/gråtoneskala
| Kompressionsrate: Mellem | Nej | Ja
| Fremh. sort bogst.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Angivet antal sider pr. fil
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for standardbelysning
| Auto | Nej | Ja
| Standardoriginalbilledtype
| Auto | Nej | Ja
| Indstilling af standardopløsning
| 200 × 200 dpi | Nej | Ja
| Deaktivering af lagring på ekstern hukommelsesenhed
| Deaktiver | Nej | Ja
| Standardindstilling for PDF-format til pc-søgning
| Nej | Ja
| Sort/hvid
| Nej | Ja
| Komprimeringstype
| MMR (G4) | Nej | Ja
| Farve/Gråtone
| Nej | Ja
| Komprimeringsforhold
| Mellem | Nej | Ja
| Kopi
| Deaktiver | Nej | Ja
| Anvende opløsningen ved jobudførelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| Printer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Anvende opløsningen ved jobudførelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| Scan til
| Deaktiver | Nej | Ja
| Anvende opløsningen ved jobudførelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| Scan til HDD
| Deaktiver | Nej | Ja
| Anvende opløsningen ved jobudførelse
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for dokumentoutput
| Nej | Ja
| Udskrift
| Nej | Ja
| Kopi
| Aktiver | Nej | Ja
| Printer
| Aktiver | Nej | Ja
| Scan send
| Deaktiver | Nej | Ja
| Scan til HDD
| Aktiver | Nej | Ja
| Scan send
| Nej | Ja
| Kopi
| Deaktiver | Nej | Ja
| Printer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Scan send
| Aktiver | Nej | Ja
| Scan til HDD
| Aktiver | Nej | Ja
| Auto. sletning af filindstillinger
| Alle ugyldige | Nej | Ja

*1 Når udkastbakkeenheden er installeret

### Listeudskrivning (administrator)

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Listeudskrivning (administrator)
| Nej | Ja
| Administrator, indstillingsliste
| - | Nej | Ja
| Aktivitetsrapport for billedafsendelse
| - | Nej | Ja
| Datamodtag./videresend., liste
| - | Nej | Ja
| Webindstillingsliste*1
| - | Nej | Ja
| Metadata, sætliste*2
| - | Nej | Ja

*1 Når netværket er aktiveret
*2 Når integrationsmodulet er installeret

### Sharp OSA-indstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-indstillinger
| Nej | Ja
| Ekstern kontoindstilling*1
| Nej | Ja
| Ekstern kontostyring
| Deaktiver | Nej | Ja
| Aktiver godkendelse fra ekstern server
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for USB-driver*2
| Nej | Ja
| Eksternt tastatur
| Brug intern driver | Nej | Ja
| Kortlæser/-skriver
| Brug intern driver | Nej | Ja
| USB-hukommelse
| Brug intern driver | Nej | Ja
| Niveau for kryptering
| Ingen | Nej | Ja
| Jobprioriteringspræference
| - | Nej | Ja

*1 Når et eksternt kontomodul er installeret
*2 Når et eksternt kontomodul eller programkommunikationsmodul er installeret

### Aktiver/deaktiver indstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Aktiver/deaktiver indstillinger
| Nej | Ja
| Printertilstand
| Nej | Ja
| Spær print blanke sider
| Deaktiver | Nej | Ja
| Brugerkontrol
| Nej | Ja
| Deaktivering af udskrivning for ugyldig bruger
| Deaktiver | Nej | Ja
| Driftsindstillinger
| Nej | Ja
| Annuller auto-slet-timer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af jobprioritering
| Deaktiver | Nej | Ja
| Frakoble univ. bakkeprint
| Deaktiver | Nej | Ja
| Bloker auto. gentagelse af tast
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af justering af ur
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af omslag/skilleark
| Deaktiver | Nej | Ja
| Enhedskontrol
| Nej | Ja
| Deaktivering af dokumentfeeder
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af duplex
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af bakke med stor kapacitet*1
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af bakkeindstillinger
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af finisher*2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af manuel feeder
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af inserter
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af offset
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af hæfter*2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af hullemask.*3
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af foldeenhed
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af beskæringsmodul
| Deaktiver | Nej | Ja
| Afbrydelse af Stabler 1
| Deaktiver | Nej | Ja
| Afbrydelse af Stabler 2
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af Farvetilstand*4
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af mastermaskinfunktion
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af slavemaskinfunktion
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger For Kopifunktion
| Nej | Ja
| Deaktiver registrering af program
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver man. feeder ved duplexkopiering
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af automatisk papirvalg
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af registrering af brugerdefineret billede
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af afsendelse under kopiering
| Deaktiver | Nej | Ja
| Printerindstillinger
| Nej | Ja
| Deaktiver udskrivning af infoside
| Aktiver | Nej | Ja
| Deaktiver udskrivning af testside
| Deaktiver | Nej | Ja
| Ekskluder bypass-bakke fra auto. valg af papir
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af USB Hukommelse Direkte Udskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af Netværksmappe Direkte Udskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af afsendelse under udskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Billedafsendelsesindstillinger
| Nej | Ja
| Deaktiver ændring af visningsrækkefølge
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for deaktivering af registrering
| Nej | Ja
| Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af destination fra webside*5
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af program
| Nej | Ja
| Deaktiver registrering af alle programelementer
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver registrering af hukom.-boks
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning*5
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver registrering via Network Scanner Tool*5
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af Videresending via netværk*5
| Deaktiver | Nej | Ja
| Indstillinger for Deaktiver transmission
| Nej | Ja
| Deaktiver [Gensend] i fax-/bil.-sendm.
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver valg fra adressekartotek
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver direkte indtastning
| Alle ugyldige | Nej | Ja
| Deaktiver Scanfunktion
| Nej | Ja
| PC scan
| Deaktiver | Nej | Ja
| Dok.-arkiv.-indstillinger
| Nej | Ja
| Deaktivering af tekst-/stempeludskrivning ved genudskrivning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Batchprint-indstillinger
| Nej | Ja
| Valg af [Alle brugere] er ikke tilladt.
| Aktiver | Nej | Ja
| Valg af [Bruger ukendt] er ikke tilladt.
| Aktiver | Nej | Ja
| Deaktivering af lagring på ekstern hukommelsesenhed
| Deaktiver | Nej | Ja
| Webbrowserindstillinger
| Nej | Ja
| Deaktiver URL-indtastning
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver yderligere redigering af foretrukne
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver registrering/redigering af hjemmeside
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver udskrivning fra webbrowser
| Deaktiver | Nej | Ja
| Deaktiver visning af oversigt
| Deaktiver | Nej | Ja
| Sikkerhedsindstillinger
| Nej | Ja
| Indstilling for udskrivning af skjult mønster
| Nej | Ja
| Deaktiver direkte indtastning
| Deaktiver | Nej | Ja

*1 Når der er installeret en skillearks-føder.
*2 Når der er installeret en bakke med stor kapacitet
*3 Når ryg-finisher eller finisher er installeret
*4 Når der er installeret en skillearks-føder.
*5 Når hullemodulet er installeret
*6 Når foldeenheden er installeret
*7 Når beskæringsmodulet er installeret
*8 Når stableren er installeret
*9 Når der er installeret to aflægsbakker
*10 Når der er opstået et farverelateret problem
*11 Når netværksforbindelse er aktiveret

### SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Sikkerhedskopiering af data
| Nej | Ja
| Lagring af backup
| - | Nej | Ja
| Enhedskloning
| - | Nej | Ja
| Videresend adressebog
| - | Nej | Ja

### Produktkode

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Produktkode*
| Nej | Ja
| Serienummer
| - | Nej | Ja
| Stregkodeskrifttypesæt
| - | Nej | Ja
| E-mail-alarm og -status
| - | Nej | Ja
| Programintegrationsmodul
| - | Nej | Ja
| Programkommunikationsmodul
| - | Nej | Ja
| Eksternt kontomodul
| - | Nej | Ja
| XPS-udvidelsessæt
| - | Nej | Ja

* Afhængigt af hvilke perifere enheder der er installeret, er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.

### Tilbageholdelse/Kald af Systemindstillinger

U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator

Element | Fabriksstandardindstilling | B | A
--- | --- | --- | ---
| Tilbageholdelse/Kald af Systemindstillinger
| Nej | Ja
| Gendan fabriksindstillinger
| - | Nej | Ja
| Gem aktuel konfiguration
| - | Nej | Ja
| Gendan konfiguration
| - | Nej | Ja

Til toppen