# LAGRING AF ADRESSER FRA BILLEDAFSENDELSESLOGS

## Oversigt

Hvis det er en ny registrering, kan du tilføje den adresse, som du indtastede i forbindelse med billedafsendelsen, til adressebogen.
FTP- og skrivebordsadresser kan ikke lagres i adressebogen fra transmissionslogger.

## Betjening

1. #### I billedafsendelsestilstand, skal du trykke på tasten [Vælg adresser som for nyligt er sendt til] på handlingspanelet.

2. #### Vælg én adresse, du ønsker at registrere i adressebogen fra sendeloggerne og tryk derefter på tasten[Ny registrering i adressebogen] på handlingspanelet

   Hvis du trykker på [Yderligere registrering i adressebogen] på handlingspanelet, kan du tilføje adressen til en kontakt, der er lagret i adressebogen.

3. #### Tryk på tasten [Kontakter] for at indtaste basisinformationerne

   Husk at indtaste [Navn] og [Forbogstav].
   Du kan vælge kategori fra en kategoriliste, der vises, når der trykkes på indtastningsfeltet.

   Hvis brugergodkendelse er aktiveret, vil fanen for adressepublicering blive vist. Indstilling af adressepublicering aktiverer deling af "Kontakter" og "Gruppe" inden for en bestemt gruppe, eller den gemmes som personlige kontakter, som kun du har adgang til.
   - PUBLICERING AF KONTAKTER TIL BESTEMTE BRUGERE

   ###### Sådan registreres et kategorinavn:

   Vælg [Adressebog] → [Kategoriindstilling] i "Indstillingstilstand".

4. #### Tryk på tasten [Afslut registrering] på handlingspanelet

   Adressen er registreret i adressebogen, og skærmen for transmissionsloggen gendannes.
   Hvis [Indstil som standard] ikke er afkrydset for nogen adresse, vises en bekræftelsesskærm, hvor du bliver spurgt, om du ønsker at vælge standardadressen.

5. #### Tryk på tasten [OK]

Til toppen