# ENERGISPARESYSTEM

## Oversigt

Denne funktion sænker temperaturen i fikseringsenheden og sætter maskinen til at vente i lav strømforbrugstilstand.
Energisparesystemet aktiveres, når den indstillede tid udløber i ventestatus, uden at der udføres et job.
Sammenlignet med funktionen til timer til automatisk slukning spares der mindre energi, og aktiveringstiden er kortere.
Når energisparesystemet er aktiveret, tændes knappen [Startskærm], og lyset i berøringspanelet og knappen [Strømspareindstilling] slukkes.
Berøringspanelet ryddes, når der trykkes på det eller på knappen [Startskærm].

###### Sådan indstilles energisparesystemet:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Energispareindstilling] → [Indstilling af strømstyring] → [Indstilling af energisparesystem].
En meddelelse vises i 15 sekunder, før energisparesystemet aktiveres. Hvis du vil lukke meddelelsen og fortsætte normal betjening, skal du trykke på [Fortsæt].
Meddelelsen vises igen 15 sekunder før afslutningen af udvidelsen af normal betjeningstid.
Hvis der ikke udføres nogen handling inden for 15 sekunder efter. at denne meddelelse er blevet vist, aktiverer maskinen energisparesystemet.

###### Indstilling af visning af meddelelsen:

I "Indstillingstilstand (administratorer)" vælges [Energispare- Funktion] → [Indstilling for energistyring] → [Vis meddelelse for forsinkelse af aktivering af Energisparesystem/Automatisk slukning].
Til toppen