# OPDELING AF EN BROCHURE I SIDER OG AFSENDELSE AF SIDERNE EFTER HINANDEN (BOGOPDELING)

## Oversigt

Det åbne opslag i en ryghæftet brochure opdeles i sider i henhold til den faktiske siderækkefølge.
Når du bruger denne funktion, behøver du ikke sortere de originalsider, der skal sendes.

Denne funktion kan aktiveres, når indstilling af originalstørrelse er angivet som [Auto].
Glaspladen er ikke tilgængelig til denne funktion.

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Bogopdeling]

4. #### Vælg indbindingssiden for originalen

   Kontroller eksempelbilledet, som vises på skærmen, og sørg for, at indbindingssiden er korrekt.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres bogopdeling:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.

Til toppen