================================================================== 
 
                 SHARP PRINTERDRIVER README-FIL 
                                                 
================================================================== 

Tak for dit køb af vores produkt. Dette dokument indeholder 
detaljerede oplysninger om vigtige punkter, 
Som skal checkes, før du installerer printerdriveren. 
Venligst læs dette dokument omhyggeligt før du fortsætter med 
installationen. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                       Kompatible Modeller 
 
----------------------------------------------------------------- 

Denne README fil er for de følgende modeller. 

SHARP MX-1800N/2300N/2700N/2300G/2700G/3500N/3501N/4500N/4501N/ 
         5500N/6200N/7000N/6201N/7001N 

----------------------------------------------------------------- 
 
                          Kompatible OS 
 
----------------------------------------------------------------- 

PCL5c Driver:     Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senere) 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Server 2003     

PCL6 Driver:      Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senere) 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Server 2003 

PS Driver:        Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senere) 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Server 2003 

PS PPD Driver:    Microsoft Windows 98 
                  Microsoft Windows Me 
                  Microsoft Windows NT 4.0 (SP5 eller senere) 
                  Microsoft Windows 2000 
                  Microsoft Windows XP 
                  Microsoft Windows Server 2003 

*Software, der er kompatibel med Windows NT4.0, 
 er ikke inkluderet på cd-rommen. 
 Hent softwaren fra Sharps hjemmeside og installer 
 den på din pc. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Tips 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Hvis du opgraderer printerdriveren, skal du sørge for at 
  installere en nye version af printerdriveren efter sletning af 
  den gamle version. Ellers kan den nye printerdriverversion 
  forhindre den gamle version i at fungere. 

- Forsøg om muligt at benytte de seneste versioner af 
  softwareapplikationer, som er kompatible med operativsystemet. 
  Et dokument lavet på en gammel version af en softwareapplikation 
  vil muligvis ikke udskrives korrekt, hvis det udskrives fra en 
  nyere version af dette software. Forsøg i dette tilfælde at 
  gemme dokumentet i den nye version og derefter udskrive det. 

- Hvis nogle printerdrivere ikke udskriver normalt, kan 
  udskrivning forbedres, hvis du bruger andre typer 
  printerdrivere. Printerdriverne har følgende egenskaber: 
  - PCL printerdriver 
      Udskrivning med stor hastighed. 
  - PostScript printerdriver 
      Høj gengivelsesevne for billeder også med fin grafik. 
  - PostScript PPD printerdriver 
      Visse programmer kan kun udskrive normalt med PPD 
      printerdriveren. 

- Hvis der ved brug af et Novell-netværk udskrives en tom side 
  efter jobbet er afsluttet, slukkes [Dokumentfødning efter 
  job], som findes under netværksindstillingerne i PC 
  klient-softwaren. 

- Når du udskriver et dokument lavet på forskellige computere 
  er det ikke sikkert, at den computer, du bruger, registrerer 
  de skrifttyper, der er brugt i dokumentet. 
  Hvis du alligevel udskriver dokumentet, vil nogle udskrevne 
  Dokumenter være lidt foreskellige fra originaldokumentet 
  (hvis du udskriver det fra den originale computer). 
  I dette tilfælde skal du registrere de skrifttyper, du har 
  Anvendt i dokumentet på den computer, du bruger. 

- Hvis der forekommer forvanskede tegn, kan udskriftsresultatet 
  forbedres ved at ændre "Skrifttypekilde" under "Skrifttype" 
  under fanen "Avanceret". 

- Placering, størrelse og farve for et vandmærke vist i vandmærke- 
  visningen (på venstre side af "Vandmærke" menuen) i driveregenskaber 
  kan være forskelligt fra det reelle udskrevne resultat. 
  Benyt kun visningen som en generel retningslinje. 

- Bliver det viste "antal sider" i printerkøen ikke altid automatisk opdateret. 
  Du kan opdatere det viste antal ved at trykke på F5 tasten. 

- Hvis N-Op-udskrivning er markeret på fanen "Generelt" når et 
  vandmærke er valgt, vil der blive vist et billede (papirbilledet 
  i det øverste venstre hjørne på fanerne "Generelt", "Papir", 
  "Avanceret", "Jobhåndtering" og "Farvet"), der indikerer, at 
  et vandmærke bliver udskrevet på papiret. Billedet viser blot, 
  at et vandmærke er blevet valgt; det viser ikke udskriftresultatet. 
  Et vandmærke udskrives faktisk på hver side af dokumentet. 
  For eksempel, når et flersidet dokument udskrives ved hjælp af 
  2-Op-udskrivning, vil to vandmærker blive udskrevet 
  på hvert ark papir. 

- Hvis sproget for den aktuelt benyttede printerdriver er 
  forskelligt fra OS sproget, udskrives "Vandmærke" ikke altid 
  korrekt. 

- Når man benytter SC-Print2005, skal man installere Internet 
  Explorer 4 SP2 eller nyere. 

- Hvis man vil skifte bruger under SC-Print2005, skal man genstarte 
  computeren. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                     Om PCL5c/PCL6 Driveren 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Ved udskrivning af PDF-dokumenter ved hjælp af Adobe Acrobat 
  4.0 kan der lejlighedsvis blive genereret en meget stor 
  udskriftsfil, hvilket medfører, at dokumentet ikke udskrives 
  korrekt. Hvis dette sker, bedes du opgradere til Acrobat 
  version 4.05, der kan downloades som gratis 
  opgraderingsversion hos Adobe. 

- Når du bruger Windows PCL printerdriver med programmer som 
  Adobe FreeHand, er det ikke sikkert, at et vandmærke 
  udskrives, selv om du har angivet udskrivning af vandmærke i 
  printerdriveren. 

- Det kan tage lang tid at udskrive en original, der indeholder 
  en stor mængde grafiske data fra et tegneprogram. Dette 
  problem kan løses ved at gøre følgende: 
  Dialogboksen printeregenskaber åbnes og derefter ændres 
  "Grafiktilstand" til "Raster", som findes under fanen 
  "Avanceret" i printerdriveren. 

- Når der udskrives et billede fra programmer som Microsoft Paint, 
  Microsoft Word, kan billeddata vises under det udskrevne billede. 
  Dette kan løses ved at ændre grafiktilstanden i fanen "Avanceret" 
  til "Raster" efter åbning af dialogboksen printeregenskaber. 

- Ved udskrivning med Netscape Navigator er det ikke sikkert, at 
  titel-eller indeksbilledet udskrives.  Dette kan løses ved at 
  ændre grafiktilstanden under fanen "Avanceret" til "Raster" 
  efter åbning af dialogboksen printeregenskaber. 

- I nogle programmer som Lotus Approach kan der, ved valg af 
  "Hent skrifttyper" som "Skrifttypekilde" og vælger "Hent som 
  bitmap-skrifttype" som TrueType-tilstand" i dialogboksen 
  "Skrifttype...". udskrives formindskede skrifttyper. I dette 
  tilfælde venligst brug residente skrifttyper eller vælg "Hent 
  som TrueType" som "TrueType-tilstand". 

- Når udskrivning foretages fra Adobe Acrobat kan der udskrives 
  forvanskede tegn. Dette problem kan løses ved at gøre 
  følgende: Printeregenskaber i udskriftsdialogboksen åbnes og 
  derefter ændres "Grafiktilstand", som findes under fanen 
  "Avanceret" til "Raster", derudover trykkes på "Skrifttype..." 
  -knappen under fanen "Avanceret", og derefter vælges "Hent 
  skrifttyper" for "Skrifttypekilde", og "Hent som 
  bitmap-skrifttype" for "TrueType-tilstand". 

- Hvis tegnene overlapper eller når de prikkede linjer ændrer 
  sig til fulde linjer under udskrift, kan dette problem løses 
  ved at gøre følgende: 

     -Åben printeregenskaber og vælg fanen "Avanceret". 
     -Vælg 300dpi i "Opløsningsindstillinger". 

- Hvis målelinierne i grafarealet ikke udskrives, skal man 
  vælge "Tilpas til papirformat"-funktionen i "Zoom-indstillinger". 

- Hvis vandmærket er større end det angivne udskriftssområde 
  bliver vandmærket ikke udskrevet korrekt. Venligst justér 
  størrelsen af vandmærket til at være inden for 
  udskriftsområdet. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                          Om PS Driver 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Når der udskrives i Acrobat, så venligst marker 
  afkrydsningsfeltet "PS-gennemgang". 

- Adobe PostScript benytter indbindingsmarginerne 
  "Langside" / "Kortside" for beskrivelse af papirretning. 
  Vores PS3 driver benytter "Bog" / "Blok" for at beskrive 
  "billedretning" med henblik på at tilbyde en letforståelig 
  brugerflade. 
  Nogle Adobe applikationer så som AcrobatReader vil informere 
  driveren, at dokumentet er Stående, selv hvis billederne er 
  Liggende, så forsiden for driveren vil  vise sideretningen 
  ukorrekt i  sideikonerne under "Ofte benyttede indstillinger." 
  Som resultat af denne ombytning i applikationen, vil driveren 
  muligvis ændre indbindingskanten (Bog/Blok) til Liggende 
  dokument. Hvis dette forekommer, skal du blot indstille PS3 
  driveren på den modsatte indbindingsretning, og dokumentet vil 
  blive udskrevet korrekt. 

- Hvis man prøver at udskrive med "N-op", 
  "Tilpas til papirformat" eller "PS-gennemgang" slået fra 
  med PS3-driveren i Windows9x, kan farveskemaet være 
  forkert. 

- I nogle programmer som Adobe Photoshop eller Corel Draw virker 
  nogle af de ekstra funktioner i Windows PS printerdriveren som 
  "Vandmærke", "n-op-udskrivning" eller "Anden papirtype" måske 
  ikke korrekt. I dette tilfælde kan problemet måske løses ved 
  at bruge PCL printerdriveren. 

- Når udskrivning annulleres ved brug af PS printerdriveren kan 
  der udskrives tomme dokumenter. 

- Hvis du udskriver med downloadede skrifttyper ved brug af 
  funktionen "Hent som TrueType (type 42)", kan der opstå fejl. 
  I dette tilfælde kan udskrivning forbedres, hvis du angiver 
  "Hent som (skrifttype)" i "Hent som bitmap (type 3)" under 
  "Skrifttype..." under fanen "Avanceret. 

- Når der printes overlappende objekter (især sorte objekter og 
  farvede), kan den printede farve på kanten afvige fra farven 
  som er vist på PC-skærmen. 
  Dette problem kan løses ved at gøre følgende: Åbn 
  printeregenskaberne i printdialogen, og skift så "Billedtypen" 
  som findes under fanen "Farve" til "Individuel". 
  Desuden trykkes på knappen "Avanceret farve..." under fanen 
  "Farve", og vælg dernæst "4 farver" for "Neutral grå:" og fjern 
  fluebenet i "Sort over print". 

----------------------------------------------------------------- 
 
                        Om PS PPD Driver 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Når du installerer PPD printerdriveren på Windows NT 4.0 
  er CD-ROM'en til Windows NT 4.0 nødvendig. De øvrige 
  nødvendige filer som PSCRIPT:DLL er i i386-mappen på 
  CD-ROM'en. 

- Med [Redigér tabel] under fanen [Skrifttype] i dialogboksen 
  printeregenskaber, må der ikke trykkes på knappen [Ændring af 
  tidligere  angivet værdi] i listen over 
  erstatningsskrifttyper. Udskrivningshastigheden bliver 
  langsom, og driveren vil behandle alle skrifttyper som 
  programskrifttyper. For at ændre dette tilbage til den 
  oprindelige indstilling, udføres "PFMSetup.exe" igen. 

- Anvend følgende udskriftsmetode, når du udskriver fra 
  PageMaker, som beskrevet i PageMaker Readme. 
  - Når du åbner udskriftsdialogboksen under [Fil] - [Udskriv] 
    på menulinjen, ved at trykke på [Alt] for at åbne 
    [Dialogboksen Udskriv]. 

- I Windows NT4.0-miljøet kan du ikke, når du bruger PPD 
  printerdriveren bruge N-up-funktionen (Layoutfunktion). 

- Ved udskrivning af vandmærke, bliver vandmærket udskrevet i 
  retningen [Portræt] uanset indstilling af udskrift. 

- Hvis du bruger N-up udskrivning og hæftningsfunktionen, hæfter 
  printeren måske ikke papirerne korrekt sammen. 
  Hvis du markerer hæftningsposition, skal du bruge driverne 
  PCL5c, PCL6 eller PS men ikke PPD-driverne. 

- Korrekt hæftning eller hulning afhænger af papirformatet eller 
  papirretningen. 

- Hvis funktionen Hæftning eller Hulning bruges i 
  dupleksfunktion, skal funktionen "Vend efter kort kant" 
  eventuelt vælges. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                    Om funktionen overlejring 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Når du registrerer formulardata for overlejring, venligst 
  udskriv kun en side. 

- Når du udskriver med overlejring, venligst udskriv dokumentet 
  med den samme printerindstilling, som formulardata for 
  overlejring er oprettet i. 

----------------------------------------------------------------- 
 
         Om begrænsninger i hvert enkelt softwareprogram 
 
----------------------------------------------------------------- 

- Nogle problemer med billedudskrift som udskrivning i PhotoShop 
  af et billede i overstørrelse (større end printermargenerne), 
  som resulterer ekstraudskrevne sider eller en blå skærm. Kan 
  løses ved at formindske billedstørrelsen, så den passer til 
  papirformatet. 

- Hvis Microsoft Publisher er installeret, vender printerens 
  konfigurationsindstillinger ind i mellem tilbage til 
  standardværdierne. 

- Når udskrivning foretages i Adobe Acrobat Reader kan der 
  udskrives forvanskede tegn. Dette problem kan løses på 
  følgende måde: 
  Åben printeregenskaber i udskriftsdialogboksen og klik 
  derefter på "Skrifttype...", som findes under fanen 
  "Avanceret", og vælg derefter "Hent skrifttyper" for 
  "Skrifttypekilde" og vælg "Hent skrifttyper". 

- Hvis der opstår en udskrivningsfejl med Microsoft binder, kan 
  dette problem løses på følgende måde: 
  - Deaktiver [Udskriv binder-dokument som enkelt job] under 
    [Binderindstillinger]. 
  - Sæt alle printerdriverens indstillinger på standardværdier. 

- Hvis du afbryder udskrivning, hvis dialogboksen med advarsler 
  vises under udskrivning, stopper udskrivning måske ikke 
  korrekt i visse programmer som Microsoft Word 2000. 

- Hvis udskriftsindstillingen ændres for Wordpad, så venligst gå 
  til siden for egenskaber, som vises ved at klikke på 
  [Egenskaber] for [Printer...] fra dialogboksen 
  [Sideopsætning]. Det er ikke altid muligt at indstille 
  udskrift under [Egenskaber] i dialogboksen [Udskriv]. 

- Ved redigering af flere dokumenter i Microsoft Word 2000 eller senere, 
  kan åbning af driveregenskaber og ændring af 
  udskriftsindstillinger for et dokument resultere i ændringer i 
  udskriftsindstillingerne for de andre dokumenter. I dette tilfælde 
  sættes udskriftsindstillingerne tilbage til de originale 
  indstillinger inden udskrift af hvert dokument. 

- Hvis et dokument udskrives med en stor skrifttype i Microsoft Word og 
  andre applikationer, kan applikationen blive lukket ned af Windows. 
  Skrifttyper større end 300 kan benyttes i Microsoft Word; du bør dog ikke 
  benytte en skrifttype større end ca. 300  ved udskrivning. 
  Ved brug af en stor skriftstørrelse i et dokument anbefaler vi, 
  at du jævnligt gemmer dokumentet, så ændringer ikke mistes. 

- Visse engelske skrifttyper vil muligvis ikke udskrives korrekt 
  fra WordPad.  
  Benyt i dette tilfælde et andet tekstbehandlingsprogram 
  (Microsoft Word osv.) 

- I WordPad vil udskrivningen muligvis ikke ske korrekt, hvis 
  du angiver en række sider startende fra den anden side. Vælg i 
  dette tilfælde "Alle" for de sider, der skal udskrives. 

- Når "Farvefunktion" er sat til [Automatisk] på fanen [Farvet] i 
  printerdriveren. 
  Selv om udskrivningsresultatet er sort/hvid, bliver følgende 
  udskrivningsjob talt som 4-farvede udskrivningsjobs (Y (Gul), 
  M (Magenta), C (Cyan) og Bk (Sort)). For at de altid skal 
  tælles som sort/hvid jobs, skal du vælge [Sort/Hvid]. 
  - Når dataene bliver oprettet som farvedata. 
  - Når programmet behandler dataene som farvedata, selv om dataene 
    er i sort/hvid. 
  - Når et billede er skjult under et sort/hvid-billede. 

- Når du bruger Internet Explorer i "Beskyttelsestilstand", kan det 
  være at der er nogle funktioner der ikke fungerer korrekt. 
  Dette problem kan løses ved at deaktivere "Aktiver Beskyttet Tilstand" 
  under fanebladet "Sikkerhed" ved at klikke på "Fra" efter at have valgt 
  "Funktioner" - i menuen "Internetindstillinger" i Internet Explorer. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Dette software er delvist baseret på arbejde udført af Independent 
JPEG Group. 

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af  OpenSSL 
Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 
Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af 
Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

----------------------------------------------------------------- 
 
SHARP Corporation garanterer ikke for nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er i dette dokument og programmet (SHARP 
printerdriver), som følger med dette dokument, såfremt de 
anvendes på nogen anden måde end den, de er beregnet til. 
 
----------------------------------------------------------------- 

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker 
tilhørende Microsoft Corporation i USA og resten af verden. 
Windows er en forkortelse af styresystemet Microsoft Windows. 

Andre firma- og produktnavne er varemærker og  
registrerede varemærker for deres respektive firmaer. 

----------------------------------------------------------------- 
                    Copyright (C) 2005-2007 SHARP Corporation 

